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[bookmark: _Toc19790150][bookmark: _Toc215156698]Vorwort
Das Anwendungshandbuch beschreibt die vom BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der INSRPT für standardisierte Geschäftsprozesse.
Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur INSRPT eine Wiederholung des UNH-Seg-mentes erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Übertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Einzelne Vorgänge (z. B. mehrere Vollzugsmeldungen) an denselben Marktpartner sind unter einem UNH-Segment zusammenzufassen (vgl. hierzu Kapitel „Bündeln von Informationen“ im EDI@Energy-Dokument „Allgemeine Festlegungen“). 
Die Nachricht INSRPT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.
Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung.
Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.
[bookmark: _Toc54064727][bookmark: _Toc143596273][bookmark: _Toc263922139][bookmark: _Toc19790151][bookmark: _Toc215156699]Aufbau des Dokumentes
In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

[bookmark: _Toc215156700]Übersicht der Pakete in der INSRPT
	Paket
	Paketvoraussetzung(en)
	Bedingungen

	[1P]
	--
	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.

	[2P]
	[6]
	Wenn keine Störung festgestellt werden konnte.

	[3P]
	[12]
	Wenn eine Störung festgestellt wurde, die durch den MSB behoben wurde.

	[4P]
	[9]
	Wenn eine Störung festgestellt wurde, die durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht behoben werden konnte.



[bookmark: _Ref272181198][bookmark: _Toc19790152][bookmark: _Toc215156701]INSRPT-Anwendungsfall im WiM-Prozess „Störungsbehebung in der Messlokation“
Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die INSRPT in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist. 
Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3 der WiM Gas Kap. C 2.3) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt:
Prozessschritt 5 (Prüfidentifikator 23005) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert).
Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23009) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 7 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert).



[bookmark: _Toc19790153][bookmark: _Toc215156702]Anwendungsfälle: Störungsmeldung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsmeldung und Ergebnisbericht
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	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Störungs-meldung
	
	Ablehnung
	
	Bestäti-gung
	
	Ergebnis-bericht
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF/NB/MSB an MSB
	
	MSB an LF/NB/MSB
	
	MSB an LF/NB/MSB
	
	MSB an LF/NB/MSB
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	23001
	
	23003
	
	23004
	
	23008
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	INSRPT
	Prüfbericht
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.1a
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	4
	Prüfbericht
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	Dokumentendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	
	X [931] [494]
	
	X [931] [494]
	
	X [931] [494]
	



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG2
	NAD
	
	00004
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG2
	NAD
	
	00005
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	Dokument-/Nachricht-Einzelheiten
	
	

	SG3
		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG3
	DOC
	
	00006
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG3
	DOC
	1001
	



		
	21
	Anfrage
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	22
	Antwort auf Anfrage
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	

	
	293
	Prüfbericht
	
	
	
	
	
	
	
	X
	



	

		
	SG3
	DOC
	1004
	



		
	Vorgangsnummer
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG4
		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG4
	RFF
	
	00007
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG4
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	SG4
	RFF
	1154
	



		
	23001
	WiM / Störungsmeldung vom LF/NB/MSB an MSB
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	23003
	WiM / Ablehnung vom MSB an LF/NB/MSB
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	
	23004
	WiM / Bestätigung vom MSB an LF/NB/MSB
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	23008
	WiM / Ergebnisbericht vom MSB an LF/NB/MSB
	
	
	
	
	
	
	
	X
	



	

	Referenzangaben
	
	

	SG4
		
	
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG4
	RFF
	
	00008
	



		
	
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG4
	RFF
	1153
	



		
	AAV
	Nummer der Anfrage
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	

	
	TN
	Transaktions-Referenznummer
	
	
	
	
	
	
	
	X
	



	

		
	SG4
	RFF
	1154
	



		
	Dokumenten-/Vorgangsnummer der Bezugsnachricht
	
	
	
	X
	
	X
	
	X [500]
	



	[500] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 4b „Bestätigung der Störungsmeldung“ (Gas) bzw. Prozessschritt 2 „Antwort“ (Strom).

	Ansprechpartner beim Nachrichtenabsender
	
	

	SG5
		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG5
	NAD
	
	00009
	



		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG5
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG5
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG5
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG6
		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	CTA
	
	00010
	



		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG6
	
	

		
	SG6
	COM
	
	00011
	



		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	COM
	3155
	



		
	EM
	E-Mail
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	



	

	Ansprechpartner beim Kunden
	
	

	SG5
		
	Soll [1]
	
	
	
	
	
	
	



	[1] Wenn Nachrichtenabsender vom Kunden informiert wurde.

		
	SG5
	NAD
	
	00012
	



		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG5
	NAD
	3035
	



		
	CC
	Anspruchsteller
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG6
		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	CTA
	
	00013
	



		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG6
	
	

		
	SG6
	COM
	
	00014
	



		
	Muss
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG6
	COM
	3155
	



		
	EM
	E-Mail
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]
	
	
	
	
	
	
	



	

	Positionsdaten
	
	

	SG7
		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss ([512] ⊻ [513] ⊻ [514])
	



	[512] Hinweis: Wurde eine Störung festgestellt und durch den MSB behoben, ist die Segmentgruppe mit demselben Meldepunkt zweimal anzugeben
[513] Hinweis: Wurde keine Störung festgestellt, ist die Segmentgruppe genau einmal anzugeben
[514] Hinweis: Wurde eine Störung festgestellt, die nicht durch den MSB behoben werden konnte, ist die Segmentgruppe genau einmal anzugeben

		
	SG7
	LIN
	
	00015
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG7
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [908] [511]
	
	X [908] [511]
	
	X [908] [511]
	
	X [908] [511]
	



	[511] Hinweis: Die Nummerierung beginnt in jedem Dokument bei 1
[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	Zeitpunkt zu dem der Geräte-Status ermittelt wurde
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00016
	



		
	
	
	
	
	
	
	Soll [6] ⊻ [9]
	



	[6] Wenn keine Störung festgestellt werden konnte.
[9] Wenn eine Störung festgestellt wurde, die durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht behoben werden konnte.

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	9
	Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
	
	
	
	
	
	
	
	X
	



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	
	
	
	
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	
	
	
	
	
	X
	



	

	Beginn des Geräte-Status
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00017
	



		
	Kann
	
	Kann
	
	Kann
	
	Muss [7]
	



	[7] Wenn keine weitere SG7 mit demselben Meldepunkt und DTM+9 vorhanden

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	163
	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X 
	



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	Ende des Geräte-Status
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00018
	



		
	
	
	
	
	
	
	Muss [8]
	



	[8] Wenn in dieser SG7 STS+Z06+Z10 vorhanden

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	164
	Verarbeitung, Endedatum/-zeit
	
	
	
	
	
	
	
	X
	



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	
	
	
	
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	
	
	
	
	
	X
	



	

	Ende des Zustands
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00019
	



		
	
	
	
	
	Muss
	
	
	



	

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	292
	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant
	
	
	
	
	
	X
	
	
	



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	
	
	
	X [931] [13]
	
	
	



	[13] Wenn DE2379 = 303
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	
	
	
	X
	
	
	



	

	Gerätestatus
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	STS
	
	00020
	



		
	Muss
	
	
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG7
	STS
	9015
	



		
	Z06
	Gerätestatus
	
	X
	
	
	
	X
	
	X
	



	

		
	SG7
	STS
	4405
	



		
	Z09
	störungsfrei
	
	
	
	
	
	
	
	X ([2P1..1] ⊻ [3P1..1])
	

	
	Z10
	gestört
	
	
	
	
	
	X
	
	X ([3P1..1] ⊻ [4P1..1])
	

	
	Z11
	festgestellte Störung
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	Z12
	vermutete Störung
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG7
	STS
	9013
	



		
	Z75
	Kommunikationsstörung
	
	
	
	
	
	
	
	X [11]
	

	
	Z78
	Gerätewechsel
	
	
	
	
	
	
	
	X ([10] ∧ [12])
	

	
	Z81
	Messeinrichtung gestört/defekt
	
	
	
	
	
	
	
	X [11]
	

	
	ZB8
	keine Störung feststellbar
	
	
	
	
	
	
	
	X ([10] ∧ [6])
	

	
	ZC1
	Störungsbehebung nicht möglich
	
	
	
	
	
	
	
	X ([11] ∧ [506] ∧ [507])
	

	
	ZS1
	Reparatur ohne Gerätewechsel
	
	
	
	
	
	
	
	X ([10] ∧  [12])
	



	[6] Wenn keine Störung festgestellt werden konnte.
[10] Wenn in diesem STS DE4405 = Z09
[11] Wenn in diesem STS DE4405 = Z10
[12] Wenn eine Störung festgestellt wurde, die durch den MSB behoben wurde.
[506] Hinweis: Zu nutzen, wenn Behebung der Störung durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. 
[507] Hinweis: In SG7 FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.

	Antwortstatus
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	STS
	
	00021
	



		
	
	
	Muss
	
	Muss
	
	
	



	

		
	SG7
	STS
	9015
	



		
	E01
	Status der Antwort
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	



	

		
	SG7
	STS
	9013
	



		
	E15
	Zustimmung ohne Korrekturen
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	Z29
	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	
	ZB8
	keine Störung feststellbar
	
	
	
	X
	
	
	
	
	



	

	Freier Text
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	FTX
	
	00022
	



		
	Kann
	
	
	
	Kann
	
	Muss [2]
	



	[2] Wenn SG7 STS+Z06+Z10+ZC1 vorhanden.

		
	SG7
	FTX
	4451
	



		
	AAO
	Fehlerbeschreibung (Freier Text)
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	

	
	ACD
	Begründung
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	

		
	SG7
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X
	
	
	
	X
	
	X
	



	

	Messlokation
	
	

	SG8
		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG8
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG8
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

	Meldepunkt
	
	

	SG8
	
	

		
	SG8
	LOC
	
	00024
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	SG8
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	SG8
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [509]
	
	X [951] [509]
	
	X [951] [509]
	
	X [951] [509]
	



	[509] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00026
	



		
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	
	Muss
	



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
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	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Informations-meldung
	
	Informations-meldung
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	MSB an NB (Gas)/MSB (Strom)
	MSB an NB (Gas)/MSB (Strom)
	
	

	
	Prüfidentifikator
	23005
	23009
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	INSRPT
	Prüfbericht
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.1a
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	4
	Prüfbericht
	
	X
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	
	X



	

	Dokumentendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00004
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00005
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	
	X



	

	Dokument-/Nachricht-Einzelheiten
	
	

	SG3
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG3
	DOC
	
	00006
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG3
	DOC
	1001
	



		
	23
	Statusinformationen
	
	X
	
	

	
	293
	Prüfbericht
	
	
	
	X



	

		
	SG3
	DOC
	1004
	



		
	Vorgangsnummer
	
	X
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG4
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	
	00007
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	
	X



	

		
	SG4
	RFF
	1154
	



		
	23005
	WiM / Informationsmeldung (Störungsmeldung) vom MSB an NB (Gas)/MSB (Strom)
	
	X
	
	

	
	23009
	WiM / Informationsmeldung (Störungsbehebung) vom MSB an NB (Gas)/MSB (Strom)
	
	
	
	X



	

	Referenzangaben
	
	

	SG4
		
	
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	
	00008
	



		
	
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	1153
	



		
	TN
	Transaktions-Referenznummer
	
	
	
	X



	

		
	SG4
	RFF
	1154
	



		
	Dokumenten-/Vorgangsnummer der Bezugsnachricht
	
	
	
	X [508]



	[508] Hinweis: Vorgangsnummer aus DOC DE1004.

	Positionsdaten
	
	

	SG7
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG7
	LIN
	
	00015
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG7
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [908] [511]
	
	X [908] [511]



	[511] Hinweis: Die Nummerierung beginnt in jedem Dokument bei 1
[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	Zeitpunkt zu dem der Geräte-Status ermittelt wurde
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00016
	



		
	
	
	Soll [3]



	[3] Wenn vorhanden.

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	9
	Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
	
	
	
	X



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	
	
	X

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	
	X



	

	Beginn des Geräte-Status
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00017
	



		
	Kann
	
	Kann



	

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	163
	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	X
	
	X

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X



	

	Ende des Geräte-Status
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00018
	



		
	
	
	Muss



	

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	164
	Verarbeitung, Endedatum/-zeit
	
	
	
	X



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	
	
	X

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	
	X



	

	Ende des Zustands
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00019
	



		
	Muss
	
	



	

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	292
	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant
	
	X
	
	



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [13]
	
	



	[13] Wenn DE2379 = 303
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	X
	
	

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X 
	
	



	

	Gerätestatus
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	STS
	
	00020
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG7
	STS
	9015
	



		
	Z06
	Gerätestatus
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	STS
	4405
	



		
	Z09
	störungsfrei
	
	
	
	X

	
	Z10
	gestört
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	STS
	9013
	



		
	Z75
	Kommunikationsstörung
	
	
	
	X

	
	Z78
	Gerätewechsel
	
	
	
	X

	
	Z81
	Messeinrichtung gestört/defekt
	
	
	
	X

	
	ZB8
	keine Störung feststellbar
	
	
	
	X

	
	ZC1
	Störungsbehebung nicht möglich
	
	
	
	X [506] ∧ [507]



	[506] Hinweis: Zu nutzen, wenn Behebung der Störung durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. 
[507] Hinweis: In SG7 FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.

	Freier Text
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	FTX
	
	00022
	



		
	Kann
	
	Muss [2]



	[2] Wenn SG7 STS+Z06+Z10+ZC1 vorhanden.

		
	SG7
	FTX
	4451
	



		
	AAO
	Fehlerbeschreibung (Freier Text)
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X
	
	X



	

	Messlokation
	
	

	SG8
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG8
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG8
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG8
	
	

		
	SG8
	LOC
	
	00024
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG8
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X
	
	X



	

		
	SG8
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [509]
	
	X [951] [509]



	[509] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00026
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	



[bookmark: _Toc19790154][bookmark: _Toc215156704]Anwendungsfälle: Informationsmeldungen des MSB in der Sparte Strom
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Informations-meldung
	
	Informations-meldung
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	MSB an NB/LF/ÜNB
	MSB an NB/LF/ÜNB
	
	

	
	Prüfidentifikator
	23011
	23012
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	INSRPT
	Prüfbericht
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.1a
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	4
	Prüfbericht
	
	X
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	
	X



	

	Dokumentendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00004
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [14]
	
	X [14]



	[14] Nur MP-ID aus Sparte Strom


		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00005
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [14]
	
	X [14]



	[14] Nur MP-ID aus Sparte Strom


		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X



	

	Dokument-/Nachricht-Einzelheiten
	
	

	SG3
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG3
	DOC
	
	00006
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG3
	DOC
	1001
	



		
	23
	Statusinformationen
	
	X
	
	X



	

		
	SG3
	DOC
	1004
	



		
	Vorgangsnummer
	
	X
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG4
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	
	00007
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	
	X



	

		
	SG4
	RFF
	1154
	



		
	23011
	WiM / Informationsmeldung (Störungsmeldung) vom MSB der MaLo
	
	X
	
	

	
	23012
	WiM / Informationsmeldung (Störungsbehebung) vom MSB der MaLo
	
	
	
	X



	

	Referenzangaben
	
	

	SG4
		
	
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	
	00008
	



		
	
	
	Muss



	

		
	SG4
	RFF
	1153
	



		
	TN
	Transaktions-Referenznummer
	
	
	
	X



	

		
	SG4
	RFF
	1154
	



		
	Dokumenten-/Vorgangsnummer der Bezugsnachricht
	
	
	
	X [508]



	[508] Hinweis: Vorgangsnummer aus DOC DE1004.

	Positionsdaten
	
	

	SG7
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG7
	LIN
	
	00015
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG7
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [908] [511]
	
	X [908] [511]



	[511] Hinweis: Die Nummerierung beginnt in jedem Dokument bei 1
[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	Zeitpunkt zu dem der Geräte-Status ermittelt wurde
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00016
	



		
	
	
	Soll [3]



	[3] Wenn vorhanden.

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	9
	Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
	
	
	
	X



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	
	
	X

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	
	X



	

	Beginn des Geräte-Status
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00017
	



		
	Kann
	
	Kann



	

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	163
	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	X
	
	X

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X



	

	Ende des Geräte-Status
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00018
	



		
	
	
	Muss



	

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	164
	Verarbeitung, Endedatum/-zeit
	
	
	
	X



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	
	X ([931] [13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])



	[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag ≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss, wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	
	
	X

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	
	X



	

	Ende des Zustands
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	DTM
	
	00019
	



		
	Muss
	
	



	

		
	SG7
	DTM
	2005
	



		
	292
	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant
	
	X
	
	



	

		
	SG7
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [13]
	
	



	[13] Wenn DE2379 = 303
[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG7
	DTM
	2379
	



		
	102
	CCYYMMDD
	
	X
	
	

	
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	



	

	Gerätestatus
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	STS
	
	00020
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG7
	STS
	9015
	



		
	Z06
	Gerätestatus
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	STS
	4405
	



		
	Z09
	störungsfrei
	
	
	
	X

	
	Z10
	gestört
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	STS
	9013
	



		
	Z75
	Kommunikationsstörung
	
	
	
	X

	
	Z78
	Gerätewechsel
	
	
	
	X

	
	Z81
	Messeinrichtung gestört/defekt
	
	
	
	X

	
	ZB8
	keine Störung feststellbar
	
	
	
	X

	
	ZC1
	Störungsbehebung nicht möglich
	
	
	
	X [506] ∧ [507]

	
	ZS1
	Reparatur ohne Gerätewechsel
	
	
	
	X



	[506] Hinweis: Zu nutzen, wenn Behebung der Störung durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. 
[507] Hinweis: In SG7 FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.

	Freier Text
	
	

	SG7
	
	

		
	SG7
	FTX
	
	00022
	



		
	Kann
	
	Muss [2]



	[2] Wenn SG7 STS+Z06+Z10+ZC1 vorhanden.

		
	SG7
	FTX
	4451
	



		
	AAO
	Fehlerbeschreibung (Freier Text)
	
	X
	
	X



	

		
	SG7
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X
	
	X



	

	Messlokation
	
	

	SG8
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG8
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG8
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG8
	
	

		
	SG8
	LOC
	
	00024
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG8
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X
	
	X



	

		
	SG8
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [510]
	
	X [950] [510]



	[510] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Gestörte Messlokation 
	
	

	SG8
	
	

		
	SG8
	RFF
	
	00025
	



		
	Muss [4] ⊻ [5]
	
	Muss [4] ⊻ [5]



	[4] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR in der Rolle NB
[5] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR in der Rolle LF

		
	SG8
	RFF
	1153
	



		
	Z21
	zugeordnete Messlokation
	
	X
	
	X



	

		
	SG8
	RFF
	1154
	



		
	ID einer Messlokation
	
	X [951] [509]
	
	X [951] [509]



	[509] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00026
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	



[bookmark: _Ref193275588][bookmark: _Toc273529822][bookmark: _Toc52729696][bookmark: _Toc62051427][bookmark: _Toc69138668][bookmark: _Toc431209492][bookmark: _Toc215156705]Änderungshistorie
	Änd-ID
	Ort
		Änderungen
	Grund der Anpassung
	Status

	
	
	Bisher
	Neu
	
	

		26089
	Gesamtes Dokument
	Verwendung des alten Layouts der
Anwendungsfall-Tabellen
	Verwendung des neuen Layouts der
Anwendungsfall-Tabellen
	Nutzung der identischen
Anwendungsfall-Tabellen-
Layouts in allen EDI@Energy-
Anwendungshandbüchern.
	Anpassung (11.12.2025)

		26090
	Deckblatt
	Ursprüngliches Publikationsdatum: 26.07.2024
	Ursprüngliches Publikationsdatum: 01.10.2021
	Korrektur des falschen
Bezugspunkts.
	Fehler (11.12.2025)

		25216
	Gesamtes Dokument
	Fünfstelliger Segmentzähler nicht vorhanden
	Fünfstelliger Segmentzähler vorhanden
	Anpassung an das Layout der
Konsultationsergebnisse vom
19. Juni 2024.
	Anpassung (26.07.2024)

		24015
	SG7 DTM+292
Datum/Zeit der
abgeschlossenen
Leistung (Arbeit),
geplant
In den
Anwendungsfallen
Kapitel 4.1
"Bestätigung" von
MSB an LF/NB/MSB,
dem der PID 23004
zugeordnet ist
Kapitel 4.2
"Informationsmeldu
ng" vom MSB an NB
(Gas)/MSB (Strom),
dem der PID 23005
zugeordnet ist
Kapitel 4.3
"Informationsmeldu
ng" vom MSB an
NB/LF/ÜNB , dem
der PID 23011
zugeordnet ist
	DE2380:
X ([931][13] ∧ [495]) ⊻ ([495] ∧ [515])

[13] Wenn DE2379 = 303
[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im
DE2380 des DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im DE2380 des
DTM+137" bedeutet, dass der dort genannte Tag
≥ dem in diesem DTM genannten Tag sein muss,
wenn in DE2379 der Code 102 steht.
[931] Format: ZZZ = +00
	DE2380:
X [931][13] 

[13] Wenn DE2379 = 303
[931] Format: ZZZ = +00
	Geplantes Datum liegt in der
Zukunft und kann nicht
kleiner/gleich DTM+137 sein,
daher sind die Bedingungen

[495] Der Zeitpunkt muss ≤
dem Wert im DE2380 des
DTM+137 sein
[515] Hinweis: "≤ dem Wert im
DE2380 des DTM+137"
bedeutet, dass der dort
genannte Tag ≥ dem in diesem
DTM genannten Tag sein muss,
wenn in DE2379 der Code 102
steht.

zu entfernen.
	Fehler (30.03.2023)

		22710
	Kapitel 4.3, SG7
STS+Z06
Gerätestatus,
DE9013
	Z75 Kommunikationsstörung X
Z78 Gerätewechsel X
Z81 Messeinrichtung X
gestört/defekt
	Z75 Kommunikationsstörung X
Z78 Gerätewechsel X
Z81 Messeinrichtung X
gestört/defekt
	Im Anwendungsfall 23008
(Mitteilung Ergebnis an
Störungsmelder) wurde mit
Änderungs-ID 21691 der
	Fehler (31.01.2022)

	Änd-ID
	Ort
		Änderungen
	Grund der Anpassung
	Status

	
	
	Bisher
	Neu
	
	

	
	Anwendungsfall
23012 (Infomeldung
MSB an NB / LF und
ÜNB)
	ZB8 keine Störung X
feststellbar
ZC1 Störungsbehebung nicht möglich X [506] ∧
[507]
	ZB8 keine Störung X
feststellbar
ZC1 Störungsbehebung nicht möglich X [506] ∧
[507]
ZS1 Reparatur ohne Gerätewechsel X
	Gerätestatus ZS1 ergänzt.
Letzterer muss auch im
Anwendungsfall 23012 zur
Verfügung stehen, damit die
anderen Marktpartner
denselben Status bekommen
wie der Störungsmelder.
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