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[bookmark: _Toc54064726][bookmark: _Toc143596272][bookmark: _Toc45210042]

[bookmark: _Toc223882168]Vorwort
[bookmark: _Toc45210043][bookmark: _Toc54064729][bookmark: _Toc143596275]Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Spezifikationen des deutschen Marktes und fokussiert sich auf die Anforderungen der GPKE, GeLi Gas, WiM, MaBiS der Bundesnetzagentur, sowie der Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas, den Sperrprozessen Gas, den Prozessen zum Informationsaustausch zwischen Netzbetreiber und Herkunftsnachweisregister (HKN-R) des Umweltbundesamts (UBA) und stellt die Beschreibung der Anwendung der ORDERS-Nachrichtenbeschreibung dar. Die Nachricht ORDERS wird entsprechend den Anforderungen der Geschäftsprozesse ausgeprägt.
Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung zu interpretieren, da nur die Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen.
In diesem Dokument werden die Anwendungsfälle der ORDERS zur GPKE, GeLi Gas, WiM, MaBiS der Bundesnetzagentur, sowie der Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas, den Sperrprozessen Gas, den Prozessen zum Informationsaustausch zwischen Netzbetreiber und Herkunftsnachweisregister (HKN-R) des Umweltbundesamts (UBA) dargestellt. 
In der EDIFACT-Kommunikation mit dem Umweltbundesamt (UBA) wird als MP-ID für das UBA die GLN 4399902157025 genutzt. Aufgrund der expliziten Zuordnung und der speziellen Rolle erfolgt keine Aufnahme in der Codenummerndatenbank des BDEW.
Herkunftsnachweise werden für Strommengen ausgestellt, die mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugt wurden. Somit sind die Anwendungsfälle mit der Kommunikation des UBA ausschließlich für Strom-Netzbetreiber und das UBA relevant.
Die Ausprägung der Nachrichten im Geschäftsdatenanfrage dient in allen Prozessen ausschließlich der Anfrage zur Übermittlung von Geschäftsdaten und deren Beantwortung. Sie dient an dieser Stelle nicht der Beauftragung zur Erhebung der Daten.
Die Nachrichten werden durch den BDEW gepflegt.
[bookmark: _Toc223882169]Aufbau des Dokumentes
In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.


[bookmark: _Toc74303077][bookmark: _Toc223882170]Übersicht der Pakete in der ORDERS
	Paket
	Paketvoraussetzung(en)
	Bedingungen

	[1P]
	--
	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.

	[2P]
	[28]
	[28] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR aus Sparte Strom

	[3P]
	[29]
	[29] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR aus Sparte Gas





[bookmark: _Toc45210044][bookmark: _Toc223882171]Anwendungsübersichten
[bookmark: _Toc280003744][bookmark: _Toc6405910][bookmark: _Toc45210045][bookmark: _Toc223882172]Geschäftsdatenanfrage
[bookmark: _Toc223882173][bookmark: _Toc280003745][bookmark: _Toc6405911][bookmark: _Toc45210046]Erläuterung
Anfrage zur Übermittlung von Stammdaten
Mittels der ORDERS ist es möglich, Stammdaten anzufordern. Die Identifikation einer Geschäftsdatenanfrage erfolgt, wenn bekannt, über die ID der Markt- bzw. Messlokation. Die Stammdaten werden mittels UTILMD übertragen.
Mittels der ORDRSP ist es möglich, eine Anfrage abzuweisen.
Anfrage für eine ID der Markt- bzw. Messlokation in den Prozessen GeLi Gas: 
Ist die ID der Markt- bzw. Messlokation nicht bekannt, so muss der Empfänger die Identifikation anhand der Kriterien gemäß Kapitel A. Rahmen der Geschäftsprozesse „Identifizierung einer Marktlokation“ der aktuellen GeLi Gas die Identifikation der Marktlokation vorgenommen werden. Die ID der Markt- bzw. Messlokation bleibt in diesem Fall leer.


[bookmark: _Toc223882174]Anfrage zur Übermittlung von Stammdaten Strom
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage Stammdaten (Strom)
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF, MSB an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17132
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z14
	Stammdaten der Markt- oder Messlokation
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17132
	Anfrage Stammdaten
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [521]) ⊻ ([951] [522])



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882175]Anfrage zur Übermittlung von Stammdaten Gas
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage
Stammdaten
Marktlokation (Gas)
	
	Anfrage
Stammdaten
Messlokation (Gas)
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	LF an NB (Gas)
	MSB an NB (Gas)
	
	

	
	Prüfidentifikator
	17101
	17126
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z61
	Stammdaten der Marktlokation
	
	X
	
	

	
	Z62
	Stammdaten der Messlokation
	
	
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17101
	Anfrage Stammdaten Marktlokation
	
	X
	
	

	
	17126
	Anfrage Stammdaten Messlokation
	
	
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [60]
	
	X



	[60] MP-ID nur aus Sparte Gas

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [60]
	
	X [60]



	[60] MP-ID nur aus Sparte Gas

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		
	Muss [69]
Kann
	
	Muss [70]
Kann



	[69] Wenn NAD+Z23 nicht vorhanden
[70] Wenn NAD+Z03 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
	
	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]
	
	X [951] [522]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Marktlokationsadresse
	
	

	SG2
		
	Muss [13]
Kann
	
	



	[13] Wenn SG2 LOC+172 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00036
	



		
	Muss
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z23
	Marktlokationsadresse
	
	X
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3124
	



		
	Zusatzinformation zur Identifizierung
	
	K
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3042
	



		
	Straße und Hausnummer oder Postfach
	
	S [9]
M [57]
	
	



	[9] Wenn bekannt
[57] Wenn im selben SG2 NAD DE3124 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	3164
	



		
	Ort
	
	X
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3251
	



		
	Postleitzahl, Code
	
	X
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3207
	



		
	Ländername, Code
	
	X
	
	



	

	Messlokationsadresse
	
	

	SG2
		
	
	
	Muss [13]
Kann



	[13] Wenn SG2 LOC+172 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00037
	



		
	
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z03
	Messlokationsadresse
	
	
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3124
	



		
	Zusatzinformation zur Identifizierung
	
	
	
	K



	

		
	SG2
	NAD
	3042
	



		
	Straße und Hausnummer oder Postfach
	
	
	
	S [12]
M [57]



	[12] Wenn vorhanden
[57] Wenn im selben SG2 NAD DE3124 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	3164
	



		
	Ort
	
	
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3251
	



		
	Postleitzahl, Code
	
	
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3207
	



		
	Ländername, Code
	
	
	
	X



	

	Kunde des Lieferanten
	
	

	SG2
		
	Muss [13]
Kann
	
	



	[13] Wenn SG2 LOC+172 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00038
	



		
	Muss
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z09
	Kunde des LF
	
	X
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3036
	



		
	Name
	
	X
	
	



	

		
	SG2
	NAD
	3045
	



		
	Z01
	Struktur von Personennamen
	
	X
	
	

	
	Z02
	Struktur der Firmenbezeichnung
	
	X
	
	



	

	Kundennummer beim Lieferanten
	
	

	SG3
		
	Kann
	
	



	

		
	SG3
	RFF
	
	00039
	



		
	Muss
	
	



	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	AVC
	Kundennummer beim Lieferanten
	
	X
	
	



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	Kundennummer
	
	X
	
	



	

	Kunde des Messstellenbetreibers
	
	

	SG2
		
	
	
	Muss [13] ∧ [183]
Kann



	[13] Wenn SG2 LOC+172 nicht vorhanden
[183] Wenn MP-ID in NAD+MS aus Sparte Gas

		
	SG2
	NAD
	
	00042
	



		
	
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z07
	Kunde des MSB
	
	
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3036
	



		
	Name
	
	
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3045
	



		
	Z01
	Struktur von Personennamen
	
	
	
	X

	
	Z02
	Struktur der Firmenbezeichnung
	
	
	
	X



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		
	Kann [2092]
	
	Kann [2092]



	[2092] Pro Nachricht ist die SG29 maximal einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		
	Muss [16] ∨ [17]
	
	Muss [16] ∨ [17]



	[16] Wenn eine untergeordnete SG vorhanden
[17] Wenn ein Segment innerhalb der SG vorhanden

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)
	
	

	SG29
	
	

		
	SG29
	FTX
	
	00058
	



		
	Kann
	
	Kann



	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	ACB
	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)
	
	X
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X
	
	X



	

	Gerätenummer
	
	

	SG34
		
	Kann
	
	Kann



	

		
	SG34
	RFF
	
	00074
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	Z09
	Gerätenummer
	
	X
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	Gerätenummer
	
	X
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	




[bookmark: _Toc280431293][bookmark: _Toc6405912][bookmark: _Toc45210047][bookmark: _Toc223882176][bookmark: _Toc431209492]Anfrage zur Übermittlung von Werten
[bookmark: _Toc223882177]Erläuterung
Angabe des Meldepunktes in SG2 LOC bei Anwendungsfall 17102
	BGM
	IMD
	Art der Daten
	Sparte
	Sender
	Empfänger
	Meldepunkt

	7
	Z11
	Lastgangdaten
	Strom
	LF
	MSB
	MeLo

	7
	Z11
	Lastgangdaten
	Gas
	LF
	NB
	MaLo, MeLo

	7
	Z12
	Zählerstände
	Strom
	LF
	MSB
	MeLo

	7
	Z12
	Zählerstände
	Gas
	LF
	NB
	MeLo

	7
	Z35
	Energiemengen Einzelwert
	Strom
	LF
	MSB
	MaLo

	7
	Z35
	Energiemengen Einzelwert
	Gas
	LF
	NB
	MaLo

	Z28 
	leer
	Energiemenge und Leistungsmaximum 
	Strom
	LF
	MSB
	MaLo

	Z48
	leer
	Lastgangdaten
	Strom
	LF
	MSB
	MaLo, Tranche





[bookmark: _Toc223882178]Anfrage von Werten
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage
von Werten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an MSB (Strom),
LF an NB (Gas)
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17102
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	7
	Prozessdatenbericht
	
	X [492] ⊻ [493]

	
	Z28
	Energiemenge und Leistungsmaximum
	
	X [492]

	
	Z48
	Lastgang Marktlokation, Tranche
	
	X [492]



	[492] Wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
[493] Wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss [2]
	[2] Wenn BGM+7 vorhanden

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z11
	Lastgangdaten
	
	X [519]

	
	Z12
	Zählerstände
	
	X

	
	Z35
	Energiemenge Einzelwert
	
	X [101]



	[101] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR mit Rolle MSB in der Sparte Gas nicht vorhanden
[519] Hinweis: Bei Gas bezieht sich die Anforderung immer sowohl auf die vorläufigen Profilwerte als auch auf die endgültigen Profilwerte, falls diese bereits vorliegen.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17102
	Anfrage Werte
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [521] ∧ ([21] ⊻ [24] ⊻ [51] ⊻ ([18] ∧ [493]))) ⊻ ([951] [522] ∧ ([2] ∧ [18]) ⊻ [19]) ⊻ ([950] [523] ∧ [492] ∧ [51])



	[2] Wenn BGM+7 vorhanden
[18] Wenn IMD++Z11 vorhanden
[19] Wenn IMD++Z12 vorhanden
[21] Wenn BGM+Z28 vorhanden
[24] Wenn IMD++Z35 vorhanden
[51] Wenn BGM+Z48 vorhanden
[492] Wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
[493] Wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[523] Hinweis: Verwendung der ID der Tranche
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Beginn Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00056
	



		Muss
	

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	163
	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ende Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00057
	



		Muss
	

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	164
	Verarbeitung, Endedatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc6405913][bookmark: _Toc45210048][bookmark: _Toc223882179]Anfrage zur Übermittlung von Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforderung
Brennwert /
Zustandszahl
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17103
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	7
	Prozessdatenbericht
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z10
	Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17103
	Anfrage Brennwert und Zustandszahl
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [60]



	[60] MP-ID nur aus Sparte Gas

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [60]



	[60] MP-ID nur aus Sparte Gas

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [522]



	[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Beginn Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00056
	



		Muss
	

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	163
	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB2] ∧ [495]



	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ende Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00057
	



		Muss
	

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	164
	Verarbeitung, Endedatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB2] ∧ [495]



	[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc6405914][bookmark: _Toc45210049][bookmark: _Toc223882180]Anfrage des MSB Gas an den NB Strom
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage vom
MSB Gas
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSB (Gas) an NB (Strom)
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17104
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z14
	Stammdaten der Markt- oder Messlokation
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17104
	Anfrage vom MSB Gas
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [60] ∧ [62]



	[60] MP-ID nur aus Sparte Gas
[62] MP-ID mit Rolle MSB

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG5
		..
	
	Muss



	

		
	SG5
	CTA
	
	00024
	



		Muss
	

		
	SG5
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG5
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG5
		..
	
	



	

		
	SG5
	COM
	
	00025
	



		Muss
	

		
	SG5
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [147]) ⊻ ([940] [148])) ∧ [567]



	[147] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[148] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[567] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG5
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61] ∧ [63]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom
[63] MP-ID mit Rolle NB

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [64]



	[64] Wenn SG2 NAD+Z03 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [535]



	[535] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation der Sparte Strom
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Messlokationsadresse
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [13]
Soll [9]



	[9] Wenn bekannt
[13] Wenn SG2 LOC+172 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00037
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z03
	Messlokationsadresse
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3124
	



		
	Zusatzinformation zur Identifizierung
	
	K



	

		
	SG2
	NAD
	3042
	



		
	Straße und Hausnummer oder Postfach
	
	S [12]
M [57]



	[12] Wenn vorhanden
[57] Wenn im selben SG2 NAD DE3124 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	3164
	



		
	Ort
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3251
	



		
	Postleitzahl, Code
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3207
	



		
	Ländername, Code
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc6405915][bookmark: _Toc45210050][bookmark: _Toc223882181]Anforderungen für die Mehr-/Mindermengenabrechnung, Anforderung Allokationsliste
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforderung Allokationsliste
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17110
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z24
	Allokationsliste (MMMA)
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Betrachtungszeitintervall
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		Muss [514] ∧ [515]
	[514] Hinweis: Das Abonnement kann frühestens ab dem aktuellen Liefermonat beim Netzbetreiber gestartet werden.
[515] Hinweis: Das angegebene Betrachtungszeitintervall bestimmt beim Start Abo bzw. Ende Abo ab bzw. bis wann (einschließlich) das Abo laufen soll.

		
	
	DTM
	2005
	



		
	273
	Gültigkeitszeitspanne
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	610
	CCYYMM
	
	X



	

	Abonnement
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z01
	Start Abo
	
	X

	
	Z02
	Ende Abo
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17110
	Anforderung Allokationsliste
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [60]



	[60] MP-ID nur aus Sparte Gas

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [60]



	[60] MP-ID nur aus Sparte Gas

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	



Eine rückwirkende Anforderung des Abonnements (Start Abo) durch den Lieferanten ist nicht zulässig und wird per ORDRSP abgelehnt.


[bookmark: _Toc223882182]Auftrag zur Sperrung/Entsperrung
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Sperrauftrag
	Anfrage
Sperrung
	Entsperr-
auftrag
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	LF an NB
	NB an MSB
	LF an NB
	
	

	
	Prüfidentifikator
	17115
	17116
	17117
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	X
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z51
	Sperrung
	
	X
	X
	

	
	Z52
	Entsperrung
	
	
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	X
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	X
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	X [931] [494]
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	X
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		
	Muss [55] ∧ [533]
	Muss
	



	[55] Wenn DTM+469 (Beginn zum nächstmöglichen Termin) nicht vorhanden
[533] Hinweis: Gerichtsvollzieher hat Termin vorgegeben

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X
	X
	



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]
	X [931]
	



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	X
	



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

		
	
	DTM
	
	00007
	



		
	Muss [56]
	
	



	[56] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) nicht vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X
	
	



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]
	
	



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		
	
	
	Muss



	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z53
	innerhalb der Arbeitszeit
	
	
	
	X

	
	Z54
	auch außerhalb der Arbeitszeit
	
	
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	X
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17115
	Sperrauftrag
	
	X
	
	

	
	17116
	Anfrage Sperrung
	
	
	X
	

	
	17117
	Entsperrauftrag
	
	
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	X
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	X
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	X
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG5
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG5
	CTA
	
	00024
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG5
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X
	X
	X



	

		
	SG5
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X
	X
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG5
	
	

		
	SG5
	COM
	
	00025
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG5
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [147]) ⊻ ([940] [148])) ∧ [567]
	X (([939] [147]) ⊻ ([940] [148])) ∧ [567]
	X (([939] [147]) ⊻ ([940] [148])) ∧ [567]



	[147] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[148] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[567] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG5
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	X
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	X
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X
	X
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X
	X
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
	
	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]
	X [950] [521]
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Adresse für Treffpunkt
	
	

	SG2
		
	Kann
	Kann
	Kann



	

		
	SG2
	NAD
	
	00043
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z24
	Treffpunkt
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3124
	



		
	Zusatzinformation zur Identifizierung
	
	K
	K
	K



	

		
	SG2
	NAD
	3042
	



		
	Straße und Hausnummer oder Postfach
	
	M [57]
	M [57]
	M [57]



	[57] Wenn im selben SG2 NAD DE3124 nicht vorhanden

		
	SG2
	NAD
	3164
	



		
	Ort
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3251
	



		
	Postleitzahl, Code
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3207
	



		
	Ländername, Code
	
	X
	X
	X



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		
	Kann [2092]
	Kann [2092]
	Kann [2092]



	[2092] Pro Nachricht ist die SG29 maximal einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]
	X [903]
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)
	
	

	SG29
	
	

		
	SG29
	FTX
	
	00058
	



		
	Kann
	Kann
	Kann



	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	ACB
	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)
	
	X
	X
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X
	X
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X
	X
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	X
	X



	




[image: ]
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[bookmark: _Toc223882183]Bestellung einer Konfiguration
[bookmark: _Toc223882184]Erläuterung
Die Tabelle gibt eine Übersicht mit welchen Anwendungsfällen der ORDERS, ORDRSP, QUOTES und REQOTE welche Konfigurationen verwendet werden können.
	Anwendungsfall
	Kommunikation
von
	Prüfidentifikator
	Messprodukte für Werte nach Typ 1 einschl. Zählzeitdefinition[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Die Reklamation von Messprodukten für Werte nach Typ 1 einschließlich der zugehörigen Zählzeitdefinitionen auf Lokationsebene erfolgt mit dem Anwendungsfall „Reklamation von Werten/Lastgängen“, dem der Prüfidentifikator 17113 zugeordnet ist.]  [2:  Die Abbestellung des Messprodukts mit Zählzeitdefinition des LF für den Verwendungsweck Endkundenabrechnung, um auf die Werte mit dem Verwendungszweck Netznutzungsabrechnung (einschließlich Endkundenabrechnung) zurückzukehren, erfolgt mit dem Anwendungsfall „Bestellung Änderung Zählzeitdefinition“, dem der Prüfidentifikator 17123 zugeordnet ist. ] 

	[bookmark: _Ref130394312][bookmark: _Ref135742596]Leistungs-
kurven-
definition[footnoteRef:3] [footnoteRef:4] [3:  Die Reklamation einer Leistungskurvendefinition, Schaltzeitdefinition, eines konfigurierten Ad-Hoc Steuerkanals, eines Messproduktes für Werte nach Typ2 aus dem Backend oder eines Messproduktes mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus dem SMGW erfolgen auf Lokationsebene mit dem Anwendungsfall „Reklamation einer Konfiguration“, dem der Prüfidentifikator 17128 zugeordnet ist.]  [4:  Die Beendigung einer Leistungskurvendefinition, Schaltzeitdefinition, eines konfigurierten Ad-Hoc Steuerkanals, eines Messproduktes für Werte nach Typ2 aus dem Backend oder eines Messproduktes mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus dem SMGW erfolgen auf Lokationsebene mit dem Anwendungsfall „Beendigung einer Konfiguration“, dem der Prüfidentifikator 17129 zugeordnet ist.] 

	Schaltzeit-
definition3 4
	Ad-Hoc 
Steuerkanal3 4
	Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend3 4
	Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus dem SMGW3 4

	Anfrage einer Konfiguration
	NB, LF an MSB
	35004
	--
	X
	X
	X
	X
	X

	Angebot einer Konfiguration
	MSB an NB, LF
	15004
	--
	X
	X
	X
	X
	X

	Bestellung Angebot einer Konfiguration
	NB, LF an MSB
	17131
	--
	X
	X
	X
	X
	X

	Bestellung einer Konfiguration
	NB, LF, MSB an MSB
	17130
	--
	X
	X
	X
	X
	X

	Mitteilung zur Bestellung einer Konfiguration
	MSB an NB, LF, MSB
	19132
	--
	X
	X
	X
	X
	X

	Bestellung Änderung Zählzeitdefinition 
	LF an NB, MSB
	17123
	X
	--
	--
	--
	--
	--

	Mitteilung zur Änderung einer Zählzeitdefinition
	NB, MSB an LF
	19124
	X
	--
	--
	--
	--
	--

	Bestellung Änderung
	NB an MSB
	17121
	X
	--
	--
	--
	--
	--

	Mitteilung zur Änderung
	MSB an NB
	19120
	X
	--
	--
	--
	--
	--

	Bestellung einer Konfigurationsänderung
	MSB an MSB
	17118
	X
	--
	--
	--
	--
	--

	Mitteilung zur Konfigurationsänderung 
	MSB an MSB
	19127
	X
	--
	--
	--
	--
	--

	Änderung der Prognosegrundlage
	LF an NB
	17120
	X
	--
	--
	--
	--
	--

	Mitteilung zur Änderung der Prognosegrundlage
	NB an LF
	19121
	X
	--
	--
	--
	--
	--
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[bookmark: _Toc223882185]Bestellung Angebot einer Konfiguration
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung Angebot
einer Konfiguration
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB, LF an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17131
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z74
	Bestellung eines Angebots einer Konfiguration
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Referenz Angebotsnummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAG
	Angebotsnummer
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [554]



	[554] Hinweis: Wert aus BGM+Z74 DE1004 der QUOTES mit der das Angebot erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17131
	Bestellung eines Angebots einer Konfiguration
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc223882186]Bestellung einer Konfiguration (ohne Angebot)
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung 
einer Konfiguration
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB, LF, MSB an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17130
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z73
	Bestellung einer Konfiguration
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss [122]
	[122] Wenn SG1 RFF+Z41 (Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM) nicht vorhanden 


		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [123]



	[123] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) nicht vorhanden 


		
	SG1
	RFF
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z41
	Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [555]



	[555] Hinweis: Vorgangsnummer aus SG4 IDE+24 DE7402 der UTILMD mit BGM+E01 mit der die Anmeldung des MSB-Wechsels erfolgt ist.


	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17130
	Bestellung Änderung einer Konfiguration
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [521] ∧ ([118] ⊻ [120])) ⊻ ([951] [522] ∧ ([120] ⊻ [121])) ⊻ ([960] [552] ∧ ([118] ⊻ [119] ⊻ [120])) ⊻ ([961] [553] ∧ ([117] ⊻ [118] ⊻ [119]))



	[117] Wenn SG29 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) vorhanden
[118] Wenn SG29 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) vorhanden
[119] Wenn SG29 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) vorhanden
[120] Wenn SG29 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) vorhanden
[121] Wenn SG29 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) vorhanden
[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[552] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[553] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID
[961] Format: SR-ID

	MP-ID des NB des Vorgangs der Anmeldung nach WiM
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [124]



	[124] Wenn SG1 RFF+Z41 (Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM) vorhanden 


		
	SG2
	NAD
	
	00045
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DDM
	Netzbetreiber
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [133] ∧ [136] ∧ [137] ∧ [138] ∧ [139] ∧ [2050]



	[133] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist
[136] Wenn SG29 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) nicht vorhanden
[137] Wenn SG29 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) nicht vorhanden
[138] Wenn SG29 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) nicht vorhanden
[139] Wenn SG29 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) nicht vorhanden
[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00098
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z64
	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00099
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [125]



	[125] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.1 „Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zugeordnete Schaltzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00101
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z52
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	Muss ([130] ⊻ [132] ⊻ [133]) ∧ [135] ∧ [137] ∧ [138] ∧ [139] ∧ [2050]



	[130] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist
[132] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist
[133] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist
[135] Wenn SG29 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) nicht vorhanden
[137] Wenn SG29 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) nicht vorhanden
[138] Wenn SG29 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) nicht vorhanden
[139] Wenn SG29 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) nicht vorhanden
[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00102
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z65
	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00103
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [126]



	[126] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.2 „Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zugeordnete Leistungskurvendefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00105
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z53
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG29
		..
	
	Muss ([132] ⊻ [133]) ∧ [135] ∧ [136] ∧ [138] ∧ [139] ∧ [2050]



	[132] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist
[133] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist
[135] Wenn SG29 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) nicht vorhanden
[136] Wenn SG29 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) nicht vorhanden
[138] Wenn SG29 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) nicht vorhanden
[139] Wenn SG29 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) nicht vorhanden
[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00106
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z66
	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00107
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [127]



	[127] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.3 „Konfigurationsprodukte Ad-Hoc-Steuerkanal“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG29
		..
	
	Muss ([130] ⊻ [131] ⊻ [132]) ∧ [135] ∧ [136] ∧ [137] ∧ [139] ∧ [2050]



	[130] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist
[131] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist
[132] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist
[135] Wenn SG29 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) nicht vorhanden
[136] Wenn SG29 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) nicht vorhanden
[137] Wenn SG29 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) nicht vorhanden
[139] Wenn SG29 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) nicht vorhanden
[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00109
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z67
	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00110
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [128]



	[128] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.5 „Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [131] ∧ [135] ∧ [136] ∧ [137] ∧ [138] ∧ [2050]



	[131] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist
[135] Wenn SG29 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) nicht vorhanden
[136] Wenn SG29 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) nicht vorhanden
[137] Wenn SG29 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) nicht vorhanden
[138] Wenn SG29 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) nicht vorhanden
[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00112
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z68
	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00113
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [129]



	[129] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zieladresse URI
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00114
	



		Muss [564]
	[564] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z17
	Zieladresse URI
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [573]



	[573] Hinweis: Es ist eine URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [574]



	[574] Hinweis: Es ist eine URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

	Zertifikatsaussteller (Issuer)
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00115
	



		Muss [564]
	[564] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z24
	Aussteller (Issuer)
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsaussteller
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00116
	



		Muss [564]
	[564] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z23
	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsnutzer
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00118
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z54
	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	ZF7
	selbstständige Änderungsmöglichkeit erforderlich
	
	X

	
	ZF8
	selbstständige Änderungsmöglichkeit nicht erforderlich
	
	X



	

	Schwellwerte
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [2065] ∧ [142]



	[142] Wenn innerhalb derselben SG29 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
[2065] Diese SG30 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG29 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.

		
	SG30
	CCI
	
	00119
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z60
	Schwellwerte
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Messprodukt-Position-Code
	
	X [141]



	[141] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.

		
	SG30
	CCI
	7036
	



		
	oberer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

		
	SG30
	CCI
	7036
	



		
	unterer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882187]Bestellung Änderung Zählzeitdefinition (LF an NB/MSB)
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung Änderung
Zählzeitdefinition
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB, MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17123
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z56
	Änderung individueller Konfiguration
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Bestellung Zählzeitdefinition
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00011
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z55
	Änderung Konfiguration
	
	X

	
	Z57
	Abbestellung Zählzeitdefinition
	
	X [27]

	
	Z60
	Abbestellung Messprodukt mit Zählzeitdefinition des LF
	
	X [27]



	[27] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17123
	Bestellung Änderung Zählzeitdefinition
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050] ∧ [107]



	[107] Wenn IMD++Z57 (Abbestellung Zählzeitdefinition) nicht vorhanden
[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00078
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z54
	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00079
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [95]



	[95] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.1 "Standard-Messprodukte der Marktlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00080
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z41
	Keine Zählzeit für Messprodukt erforderlich
	
	X [75]



	[75] Wenn für den erforderlichen Wert keine Zählzeit benötigt wird

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X [77] ∧ (([27] ∧ [540]) ⊻ ([23] ∧ [539]))



	[23] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR mit Rolle NB vorhanden
[27] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR mit Rolle MSB vorhanden
[77] Wenn im selben CCI im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist
[539] Hinweis: Es sind nur Codes von Zählzeiten aus Liste des NB anzugeben
[540] Hinweis: Es sind nur Codes von Zählzeiten aus Liste des LF anzugeben

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882188]Bestellung Änderung (NB an MSB)
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung
Änderung
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17121
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z68
	Änderung
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Lieferrichtung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00012
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z14
	Lieferrichtung
	
	X



	

		
	
	IMD
	7009
	



		
	Z06
	Erzeugung
	
	X

	
	Z07
	Verbrauch
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17121
	Bestellung Änderung
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [521]) ⊻ ([960] [552])



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[552] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[950] Format: Marktlokations-ID
[960] Format: Netzlokations-ID

	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2089] ∧ [130] ∧ [93]



	[93] Wenn in derselben Nachricht eine SG29 mit Z16 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Tranche) nicht vorhanden
[130] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist
[2089] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Messprodukte ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) zu der in der SG2 genannten Marktlokation genannt sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00078
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z54
	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00079
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [95]



	[95] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.1 "Standard-Messprodukte der Marktlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck NB
	
	X [198]



	[198] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/MaLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/NB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungsweck LF
	
	X [199]



	[199] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/MaLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/LF“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck ÜNB
	
	X [200]



	[200] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/MaLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/ÜNB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [76]



	[76] Wenn in derselben SG29 mit Z54 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Marktlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Messprodukt aus Codeliste der Konfigurationen Kapitel 2.1.1 "Standard-Messprodukt der Marktlokation mit der Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit" vorhanden ist

		
	SG30
	CCI
	
	00080
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z41
	Keine Zählzeit für Messprodukt erforderlich
	
	X [75]



	[75] Wenn für den erforderlichen Wert keine Zählzeit benötigt wird

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X [77]



	[77] Wenn im selben CCI im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist

	Erforderliches Produkt der Tranche
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2001] ∧ [2002] ∧ [130] ∧ [94]



	[94] Wenn in derselben Nachricht eine SG29 mit Z54 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Marktlokation) nicht vorhanden
[130] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist
[2001] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, wie ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) Tranchen zu der in der SG2 genannten Marktlokation vorhanden sind.
[2002] Ist mindestens zwei Mal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00081
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z16
	Erforderliches Produkt der Tranche
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Tranche
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00082
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [96]



	[96] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.2 "Standard-Messprodukte der Tranche" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck NB
	
	X [201]



	[201] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/Tranche“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/NB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungsweck LF
	
	X [202]



	[202] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/Tranche“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/LF“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck ÜNB
	
	X [203]



	[203] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/Tranche“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/ÜNB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

	Referenz auf ID der Tranche
	
	

	SG34
		..
	
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	
	00086
	



		Muss
	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	Z20
	Tranche
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	ID der Tranche
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss ([2003] ∧ [545]) ⊻ ([2007] ∧ [557])



	[545] Hinweis: Es werden nur die Messprodukte der Messlokationen angegeben, die für die in der SG2 genannte Marktlokation bzw. deren Tranchen erforderlich sind. Messprodukte an der Messlokation für weitere Marktlokationen bleiben unverändert.
[557] Hinweis: Es werden nur die Messprodukte der Messlokationen angegeben, die für die in der SG2 genannte Netzlokation erforderlich sind. Messprodukte an der Messlokation für weitere Netzlokationen oder Marktlokationen bleiben unverändert.
[2003] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, wie ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) Messlokationen zu der in der SG2 genannten Marktlokation vorhanden sind und für jede dieser Messlokationen müssen alle Messprodukte genannt sein, die ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) in der SG2 genannten Marktlokation bzw. deren Tranchen vorhanden sind.
[2007] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, wie ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) Messlokationen zu der in der SG2 genannten Netzlokation vorhanden sind und für jede dieser Messlokationen müssen alle Messprodukte genannt sein, die ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) in der SG2 genannten Netzlokation vorhanden sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00087
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z19
	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00088
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [100]



	[100] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.3 "Standard-Messprodukte der Messlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Weitere Beschreibung erforderliches Messprodukt
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00089
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z35
	Beschreibung erforderlicher Wert
	
	X



	

	Notwendigkeit einer zweiten Messung
	
	

	SG30
		..
	
	



	

		
	SG30
	CAV
	
	00090
	



		Muss
	

		
	SG30
	CAV
	7111
	



		
	ZC9
	Zweite Messung für Vergleichsmessung erforderlich
	
	X



	

		
	SG30
	CAV
	7110
	



		
	Z06
	vorhanden
	
	X

	
	Z07
	nicht vorhanden
	
	X



	

	Werteübermittlung an den NB aufgrund weiterem Verwendungszweck
	
	

	SG30
		..
	
	



	

		
	SG30
	CAV
	
	00091
	



		Muss
	

		
	SG30
	CAV
	7111
	



		
	Z88
	NB
	
	X



	

		
	SG30
	CAV
	7110
	



		
	Z06
	vorhanden
	
	X

	
	Z07
	nicht vorhanden
	
	X



	

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [86]



	[86] Wenn in derselben SG29 mit Z19 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Messprodukt aus Codeliste der Konfigurationen Kapitel 2.3.1 "Standard-Messprodukt der Messlokation mit der Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit" vorhanden ist

		
	SG30
	CCI
	
	00092
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z41
	Keine Zählzeit für Messprodukt erforderlich
	
	X [75]



	[75] Wenn für den erforderlichen Wert keine Zählzeit benötigt wird

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X [77]



	[77] Wenn im selben CCI im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist

	Referenz auf ID der Messlokation
	
	

	SG34
		..
	
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	
	00093
	



		Muss
	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	Z19
	Messlokation
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	ID der Messlokation
	
	X [951]



	[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [132] ∧ [2088]



	[132] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist
[2088] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Messprodukte ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) zu der in der SG2 genannten Netzlokation genannt sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00094
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z55
	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00095
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [140]



	[140] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.4 "Standard-Messprodukte der Netzlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck NB
	
	X [196]



	[196] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/NeLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/NB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungsweck LF
	
	X [197]



	[197] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/NeLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/LF“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882189]Bestellung einer Konfigurationsänderung (MSB an MSB)
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung einer
Konfigurations-
änderung
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSB an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17118
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z31
	Änderung Gerätekonfiguration
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Bestellung Zählzeitdefinition
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00011
	



		Soll [104] ∧ [105]
	[104] Wenn MP-ID in SG2 NAD+VY mit Rolle LF vorhanden
[105] Wenn die bisherige Konfiguration mit Zählzeiten des LF vom LF beendet werden soll

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z60
	Abbestellung Messprodukt mit Zählzeitdefinition des LF
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17118
	Bestellung Konfigurationsänderung
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [522]



	[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	MP-ID des Eigentümers der Liste der Zählzeitdefinitionen
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00044
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	VY
	andere zugehörige Partei
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [548]



	[548] Hinweis: Wenn die Änderung der Gerätekonfiguration mit einer Zählzeit übermittelt wird, ist hier die MP-ID des Eigentümers der Liste der Zählzeit einzutragen. Wenn anstatt der bisherigen Zählzeit keine Zählzeit mehr verwendet werden soll ist hier die MP-ID des Eigentümers der Liste der Zählzeit einzutragen aus welcher bisher die Zählzeit verwendet wurde.

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2090] ∧ [106] ∧ [551]



	[106] Wenn IMD++Z60 (Abbestellung Messprodukt mit Zählzeitdefinition des LF) nicht vorhanden
[551] Hinweis: Die SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Messprodukte und Zählzeiten genannt werden, die ab dem in DTM+203 genannten Zeitpunkt auf der Messlokation durch den MSB konfiguriert werden müssen. Nicht genannte Messprodukte sind ab dem Zeitpunkt nicht mehr in der Konfiguration enthalten.
[2090] Für 33-stellige ID im SG2 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225 mindestens einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00087
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z19
	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00088
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [100]



	[100] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.3 "Standard-Messprodukte der Messlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Weitere Beschreibung erforderliches Messprodukt
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00089
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z35
	Beschreibung erforderlicher Wert
	
	X



	

	Notwendigkeit einer zweiten Messung
	
	

	SG30
		..
	
	



	

		
	SG30
	CAV
	
	00090
	



		Muss
	

		
	SG30
	CAV
	7111
	



		
	ZC9
	Zweite Messung für Vergleichsmessung erforderlich
	
	X



	

		
	SG30
	CAV
	7110
	



		
	Z06
	vorhanden
	
	X

	
	Z07
	nicht vorhanden
	
	X



	

	Werteübermittlung an den NB aufgrund weiterem Verwendungszweck
	
	

	SG30
		..
	
	



	

		
	SG30
	CAV
	
	00091
	



		Muss
	

		
	SG30
	CAV
	7111
	



		
	Z88
	NB
	
	X



	

		
	SG30
	CAV
	7110
	



		
	Z06
	vorhanden
	
	X

	
	Z07
	nicht vorhanden
	
	X



	

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [86]



	[86] Wenn in derselben SG29 mit Z19 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Messprodukt aus Codeliste der Konfigurationen Kapitel 2.3.1 "Standard-Messprodukt der Messlokation mit der Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit" vorhanden ist

		
	SG30
	CCI
	
	00092
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z41
	Keine Zählzeit für Messprodukt erforderlich
	
	X [75]



	[75] Wenn für den erforderlichen Wert keine Zählzeit benötigt wird

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X [77]



	[77] Wenn im selben CCI im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc6405917][bookmark: _Toc45210054][bookmark: _Toc223882190]Bestellung Änderung Prognosegrundlage
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung Änderung
Prognosegrundlage
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17120
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z30
	Änderung Prognosegrundlage
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17120
	Bestellung Änderung Prognosegrundlage
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Prognosegrundlage
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00065
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Z77
	Prognosegrundlage
	
	X



	

	Prognosegrundlage
	
	

	SG30
		..
	
	



	

		
	SG30
	CAV
	
	00066
	



		Muss
	

		
	SG30
	CAV
	7111
	



		
	Z38
	Prognose auf Basis von Profilen
	
	X

	
	Z39
	Prognose auf Basis von Werten
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882191]Reklamation einer Definition
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Reklamation
einer Definition
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF, MSB an NB
MSB, NB an LF
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17122
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z55
	Reklamation der Übersicht der Definitionen oder einer Definition
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Referenz Nachrichtennummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [65]



	[65] Wenn FTX+Z08 vorhanden

		
	SG1
	RFF
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	ACW
	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X ([113] ∧ [547]) ⊻ ([114] ∧ [558]) ⊻ ([115] ∧ [559])



	[113] Wenn LIN DE1229 mit Code Z42 (Zählzeitdefinition) vorhanden
[114] Wenn LIN DE1229 mit Code Z69 (Schaltzeitdefinition) vorhanden
[115] Wenn LIN DE1229 mit Code Z70 (Leistungskurvendefinition) vorhanden
[547] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM+Z60 DE1004 der UTILTS
[558] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM+Z78 DE1004 der UTILTS
[559] Hinweis: Dokumentennummer aus BGM+Z79 DE1004 der UTILTS

	Referenz Vorgangsnummer

	
	

	SG1
		..
	
	Muss [97]



	[97] Wenn FTX+Z10 vorhanden

		
	SG1
	RFF
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	TN
	Transaktions-Referenznummer
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Vorgangsnummer
	
	X ([113] ∧ [536]) ⊻ ([114] ∧ [560]) ⊻ ([115] ∧ [561])



	[113] Wenn LIN DE1229 mit Code Z42 (Zählzeitdefinition) vorhanden
[114] Wenn LIN DE1229 mit Code Z69 (Schaltzeitdefinition) vorhanden
[115] Wenn LIN DE1229 mit Code Z70 (Leistungskurvendefinition) vorhanden
[536] Hinweis: Vorgangsnummer aus IDE DE7402 der UTILTS mit BGM+Z59
[560] Hinweis: Vorgangsnummer aus IDE DE7402 der UTILTS mit BGM+Z80
[561] Hinweis: Vorgangsnummer aus IDE DE7402 der UTILTS mit BGM+Z81

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17122
	Reklamation einer Definition
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z42
	Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z69
	Schaltzeitdefinition
	
	X

	
	Z70
	Leistungskurvendefinition
	
	X



	

	Beschreibung der Reklamation von Werten und Definitionen
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00059
	



		Muss
	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z07
	Übersicht der Definition fehlt
	
	X

	
	Z08
	Übersicht der Definition ist unplausibel
	
	X

	
	Z09
	Ausgerollte Definition fehlt
	
	X

	
	Z10
	Ausgerollte Definition ist unplausibel
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Beschreibung der Reklamation
	
	M [99]



	[99] Wenn FTX+Z08/Z10 vorhanden

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [87] ∧ [113]



	[87] Wenn FTX+Z09/Z10 vorhanden
[113] Wenn LIN DE1229 mit Code Z42 (Zählzeitdefinition) vorhanden

		
	SG30
	CCI
	
	00069
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X



	

	Zugeordnete Schaltzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [87] ∧ [114]



	[87] Wenn FTX+Z09/Z10 vorhanden
[114] Wenn LIN DE1229 mit Code Z69 (Schaltzeitdefinition) vorhanden

		
	SG30
	CCI
	
	00070
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z52
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

	Zugeordnete Leistungskurvendefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [87] ∧ [115]



	[87] Wenn FTX+Z09/Z10 vorhanden
[115] Wenn LIN DE1229 mit Code Z70 (Leistungskurvendefinition) vorhanden

		
	SG30
	CCI
	
	00071
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z53
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882192]Bestellung Beendigung einer Konfiguration
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung Beendigung 
einer Konfiguration
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB, LF, MSB an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17129
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z72
	Beendigung einer Konfiguration
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung 
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z42
	Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [562]



	[562] Hinweis: Wert aus BGM+Z73 DE1004 der IFTSTA mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde

	Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z43
	Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [563]



	[563] Hinweis: Vorgangsnummer aus CNI DE1490 der IFTSTA mit BGM+Z73 mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17129
	Bestellung Beendigung einer Konfiguration
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882193]Reklamation einer Konfiguration
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Reklamation
einer Konfiguration
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB, LF, MSB an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17128
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z76
	Reklamation einer Konfiguration
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung 
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z42
	Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [562]



	[562] Hinweis: Wert aus BGM+Z73 DE1004 der IFTSTA mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde

	Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z43
	Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [563]



	[563] Hinweis: Vorgangsnummer aus CNI DE1490 der IFTSTA mit BGM+Z73 mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17128
	Reklamation einer Konfiguration
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	Soll [134] ∧ [2060]



	[134] Wenn die Position in der ursprünglichen Antwort auf die Bestellung aus SG1 RFF+Z42 vorhanden war und reklamiert werden soll
[2060] Pro Nachricht ist die SG29 LIN+Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) maximal einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00098
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z64
	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00099
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [125]



	[125] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.1 „Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Beschreibung der Reklamation der Konfiguration
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00100
	



		Muss
	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z19
	Konfiguration wirkt nicht
	
	X

	
	Z20
	Konfiguration wirkt teilweise
	
	X

	
	Z21
	Werte werden nicht nach Vorgaben übermittelt
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Zugeordnete Schaltzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00101
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z52
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	Soll [134] ∧ [2061]



	[134] Wenn die Position in der ursprünglichen Antwort auf die Bestellung aus SG1 RFF+Z42 vorhanden war und reklamiert werden soll
[2061] Pro Nachricht ist die SG29 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) maximal einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00102
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z65
	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00103
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [126]



	[126] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.2 „Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Beschreibung der Reklamation der Konfiguration
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00104
	



		Muss
	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z19
	Konfiguration wirkt nicht
	
	X

	
	Z20
	Konfiguration wirkt teilweise
	
	X

	
	Z21
	Werte werden nicht nach Vorgaben übermittelt
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Zugeordnete Leistungskurvendefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00105
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z53
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG29
		..
	
	Soll [134] ∧ [2062]



	[134] Wenn die Position in der ursprünglichen Antwort auf die Bestellung aus SG1 RFF+Z42 vorhanden war und reklamiert werden soll
[2062] Pro Nachricht ist die SG29 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) maximal einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00106
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z66
	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00107
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [127]



	[127] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.3 „Konfigurationsprodukte Ad-Hoc-Steuerkanal“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Beschreibung der Reklamation der Konfiguration
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00108
	



		Muss
	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z19
	Konfiguration wirkt nicht
	
	X

	
	Z20
	Konfiguration wirkt teilweise
	
	X

	
	Z21
	Werte werden nicht nach Vorgaben übermittelt
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG29
		..
	
	Soll [134] ∧ [2063]



	[134] Wenn die Position in der ursprünglichen Antwort auf die Bestellung aus SG1 RFF+Z42 vorhanden war und reklamiert werden soll
[2063] Pro Nachricht ist die SG29 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) maximal einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00109
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z67
	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00110
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [128]



	[128] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.5 „Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Beschreibung der Reklamation der Konfiguration
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00111
	



		Muss
	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z19
	Konfiguration wirkt nicht
	
	X

	
	Z20
	Konfiguration wirkt teilweise
	
	X

	
	Z21
	Werte werden nicht nach Vorgaben übermittelt
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG29
		..
	
	Soll [134] ∧ [2064]



	[134] Wenn die Position in der ursprünglichen Antwort auf die Bestellung aus SG1 RFF+Z42 vorhanden war und reklamiert werden soll
[2064] Pro Nachricht ist die SG29 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) maximal einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00112
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z68
	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00113
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [129]



	[129] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zieladresse URI
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00114
	



		Muss [564]
	[564] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z17
	Zieladresse URI
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [573]



	[573] Hinweis: Es ist eine URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [574]



	[574] Hinweis: Es ist eine URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

	Zertifikatsaussteller (Issuer)
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00115
	



		Muss [564]
	[564] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z24
	Aussteller (Issuer)
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsaussteller
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00116
	



		Muss [564]
	[564] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z23
	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsnutzer
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Beschreibung der Reklamation der Konfiguration
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00117
	



		Muss
	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z19
	Konfiguration wirkt nicht
	
	X

	
	Z20
	Konfiguration wirkt teilweise
	
	X

	
	Z21
	Werte werden nicht nach Vorgaben übermittelt
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00118
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z54
	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	ZF7
	selbstständige Änderungsmöglichkeit erforderlich
	
	X

	
	ZF8
	selbstständige Änderungsmöglichkeit nicht erforderlich
	
	X



	

	Schwellwerte
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [2065] ∧ [142]



	[142] Wenn innerhalb derselben SG29 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
[2065] Diese SG30 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG29 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.

		
	SG30
	CCI
	
	00119
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z60
	Schwellwerte
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Messprodukt-Position-Code
	
	X [141]



	[141] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.

		
	SG30
	CCI
	7036
	



		
	oberer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

		
	SG30
	CCI
	7036
	



		
	unterer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc6405918][bookmark: _Toc45210055][bookmark: _Toc223882194]Reklamation von Werten/Lastgängen
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Reklamation von Werten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF, NB, ÜNB, MSB an MSB (Strom)
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17113
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z34
	Reklamation von Werten
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z11
	Lastgangdaten
	
	X

	
	Z12
	Zählerstände
	
	X

	
	Z35
	Energiemenge Einzelwert
	
	X



	

	Referenz Nachrichtennummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [38]



	[38] Wenn FTX+Z04/Z05 vorhanden

		
	SG1
	RFF
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	ACW
	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [525]



	[525] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17113
	Meldung einer Reklamation von Werten
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG5
		..
	
	Muss



	

		
	SG5
	CTA
	
	00024
	



		Muss
	

		
	SG5
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG5
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG5
		..
	
	



	

		
	SG5
	COM
	
	00025
	



		Muss
	

		
	SG5
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [147]) ⊻ ([940] [148])) ∧ [567]



	[147] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[148] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[567] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG5
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss [24] ⊻ [18] ⊻ ([108] ∧ [19])
	[18] Wenn IMD++Z11 vorhanden
[19] Wenn IMD++Z12 vorhanden
[24] Wenn IMD++Z35 vorhanden
[108] Wenn RFF+AGK (Konfigurations-ID) nicht vorhanden

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X (([950] [521] ∧ ([6] ⊻ [7] ⊻ [26])) ⊻ ([951] [522] ∧ ([6] ⊻ [7] ⊻ [15])) ⊻ ([950] [523] ∧ ([6] ⊻ [7] ⊻ [26])))



	[6] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden
[7] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden
[15] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle MSB vorhanden
[26] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle ÜNB vorhanden
[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[523] Hinweis: Verwendung der ID der Tranche
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Konfigurations-ID
	
	

	SG3
		..
	
	Muss [19] ∧ [109]



	[19] Wenn IMD++Z12 vorhanden
[109] Wenn LOC+172 (Meldepunkt) nicht vorhanden

		
	SG3
	RFF
	
	00035
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	AGK
	Anwendungsreferenznummer
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	Konfigurations-ID
	
	X



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss



	

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911] 



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

	OBIS-Kennzahl
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00053
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	OBIS-Kennzahl
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	SRW
	OBIS-Kennzahl
	
	X



	

	Zeitpunkt für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00055
	



		Muss [19] ∧ [67] ∧ [549]
	[19] Wenn IMD++Z12 vorhanden
[67] Wenn DTM+163 nicht vorhanden
[549] Hinweis: Findet bei der Reklamation von Zählerständen immer Anwendung. Einzige Ausnahme ist, wenn es sich um die Reklamation eines fehlenden Zählerstandes aufgrund einer Turnusablesung handelt, bei welcher der MSB am Objekt der Marktlokation die Information zur "geplanten Turnusablesung des MSB (Strom)" in der UTILMD im SG6 DTM+752 als Ablesezeitraum (DE2379 mit Code 104 MMWW-MMWW) in den vorherigen Stammdaten übermittelt hatte, denn dann ist keine Zeitpunktangabe möglich, sondern das Zeitintervall in der Segmentausprägung DTM+163 / DTM+164 zu verwenden.

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	7
	Gültigkeitsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Beginn Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00056
	



		Muss [18] ⊻ [24] ⊻ ([19] ∧ [54] ∧ [68] ∧ [550])
	[18] Wenn IMD++Z11 vorhanden
[19] Wenn IMD++Z12 vorhanden
[24] Wenn IMD++Z35 vorhanden
[54] Wenn FTX+Z06 vorhanden
[68] Wenn DTM+7 nicht vorhanden
[550] Hinweis: Findet nur dann Anwendung, wenn es sich um die Reklamation eines fehlenden Zählerstandes aufgrund einer Turnusablesung handelt, bei welcher der MSB am Objekt der Marktlokation die Information zur "geplanten Turnusablesung des MSB (Strom)" in der UTILMD im SG6 DTM+752 als Ablesezeitraum (DE2379 mit Code 104 MMWW-MMWW) in den vorherigen Stammdaten übermittelt hatte.

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	163
	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ende Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00057
	



		Muss [110]
	[110] Wenn DTM+163 (Beginn Zeitraum für Wertanfrage) vorhanden

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	164
	Verarbeitung, Endedatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Beschreibung der Reklamation von Werten und Definitionen
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00059
	



		Muss
	

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z04
	Werte zu hoch im angegebenen Zeitintervall
	
	X

	
	Z05
	Werte zu niedrig im angegebenen Zeitintervall
	
	X

	
	Z06
	Werte fehlen im angegebenen Zeitintervall
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Beschreibung der Reklamation
	
	K



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882195]Geräteübernahme
[bookmark: _Toc168562119][bookmark: _Toc223882196]Erläuterung
Bei der Geräteübernahme wird vom MSBN mit der REQOTE eine Angebotsanfrage an den MSBA gestellt. Der MSBA übermittelt per QUOTES ein Angebot zum Kauf oder zur Nutzung. Sollen technische Einrichtungen zum Kauf und zur Nutzung angeboten werden, sind zwei getrennte Angebote abzugeben. Können einzelne Positionen z. B. aus rechtlichen Gründen nicht angeboten werden, sind diese im SG27 IMD C272 DE7081 der Nachricht mit Z09 = „kann nicht angeboten werden“ zu deklarieren. Auch wenn gar kein Angebot gemacht werden kann, ist dies per QUOTES mitzuteilen, indem alle Einzelpositionen mit Z09 = „kann nicht angeboten werden“ deklariert werden und im IMD C272 DE7081 die Z07 eingetragen wird. Mit der ORDERS bestellt der MSBN einzelne oder alle in einer QUOTES angebotenen Positionen. Es können nur technische Einrichtungen bestellt werden, die auch mit der QUOTES angeboten wurden. Mittels ORDRSP bestätigt der MSBA die bestellte Geräteübernahme aus der ORDERS. Innerhalb des Gesamtprozesses existiert eine Referenzkette, die so aufgebaut ist, dass die einzelnen Nachrichten und, falls relevant, Positionen der Nachrichten aufeinander referenzieren.
[bookmark: _Toc45210059][bookmark: _Toc223882197]Bestellung Geräteübernahmeangebot
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung
Geräteübernahmeangebot
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSBN an MSBA
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17001
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z10
	Geräteübernahme
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB3]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Referenz Angebotsnummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAG
	Angebotsnummer
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [530]



	[530] Hinweis: Wert aus BGM+310 DE1004 der QUOTES mit der das Angebot erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17001
	Bestellung Geräteübernahme
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG5
		..
	
	Muss



	

		
	SG5
	CTA
	
	00024
	



		Muss
	

		
	SG5
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG5
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X [503]



	[503] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG5
		..
	
	



	

		
	SG5
	COM
	
	00025
	



		Muss
	

		
	SG5
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [147]) ⊻ ([940] [148])) ∧ [567]



	[147] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[148] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[567] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG5
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2094]



	[2094] Pro Nachricht ist die SG29 LIN (Positionsdaten) so oft anzugeben, wie Positionen aus dem Angebot, welches in SG1 RFF+AAG (Referenz Nachrichtennummer), DE1154 angegeben ist, bestellt werden sollen.

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

	Endpunkt-Adresse (IP:Port)
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00060
	



		Soll [184] ∧ [593]
	[184] Wenn es sich in der Position (SG34 RFF+Z03 DE1154) die innerhalb dieser SG29 LIN bestellt wird, um die Bestellung des Geräteübernahmeangebotes eines Smartmeter-Gateways handelt.
[593] Hinweis: Daten des MSBN

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z29
	Endpunkt-Adresse (IP:Port)
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Endpunkt-Adresse GWA-Management
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Endpunkt-Adresse GWA-Admin-Service
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Endpunkt-Adresse GWA-NTP
	
	X



	

	Zertifikatsinformationen
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00061
	



		Muss [185] ∧ [593]
	[185] Wenn FTX+Z29 (Endpunkt-Adresse (IP:Port)) vorhanden
[593] Hinweis: Daten des MSBN

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z30
	Zertifikatsinformationen
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	URI der Sub-CA
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Common Name des Zertifikats
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Seriennummer des Zertifikats
	
	X



	

	WakeUp Port
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00062
	



		Muss [185] ∧ [593]
	[185] Wenn FTX+Z29 (Endpunkt-Adresse (IP:Port)) vorhanden
[593] Hinweis: Daten des MSBN

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z31
	WakeUp Port
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	WakeUp Port
	
	X



	

	APN-Kommunikationsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00063
	



		Muss [185] ∧ [593]
	[185] Wenn FTX+Z29 (Endpunkt-Adresse (IP:Port)) vorhanden
[593] Hinweis: Daten des MSBN

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z32
	APN-Kommunikationsdaten
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	APN-Kommunikationsdaten (providerspezifisch)
	
	X



	

	Positionsnummer aus dem Angebot
	
	

	SG34
		..
	
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	
	00075
	



		Muss
	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	Z03
	Positionsnummer des Angebots
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	Positionsnummer
	
	X [531]



	[531] Hinweis: Wert aus LIN DE1082 der QUOTES, mit der das Angebot erfolgt ist

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882198]Ankündigung Gerätewechselabsicht
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anzeige
Gerätewechsel-
absicht
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSBN an MSBA
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17009
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z13
	Gerätewechselabsicht
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z58
	Wechsel sämtlicher technischen Einrichtungen
	
	X

	
	Z59
	Teilweiser Wechsel technischer Einrichtungen
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17009
	Anzeige Gerätewechselabsicht
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [522]



	[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2004]



	[2004] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Geräte der betroffenen Geräteart die im Rahmen des Gerätewechsels aufgrund MSB-Wechsel getauscht werden sollen genannt sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

	Geräteart
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00072
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Z25
	Wandler
	
	X [2P0..1]

	
	Z26
	Kommunikationseinrichtung
	
	X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]

	
	Z27
	Technische Steuereinrichtung
	
	X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]

	
	Z64
	Mengenumwerter
	
	X [3P0..1]

	
	Z75
	Smartmeter-Gateway
	
	X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]

	
	Z76
	Steuerbox
	
	X [2P0..1]

	
	ZD4
	Zähleinrichtung
	
	X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]



	

	Gerätenummer
	
	

	SG34
		..
	
	Muss ([102] ∧ [2006]) ⊻ ([103] ∧ [2005])



	[102] Wenn in derselben SG29 LIN das CCI+++Z25 (Geräteart Wandler) vorhanden
[103] Wenn in derselben SG29 LIN das CCI+++Z25 (Geräteart Wandler) nicht vorhanden
[2005] Pro SG29 LIN ist die SG34 RFF+Z09 (Gerätenummer) genau einmal anzugeben
[2006] Pro SG29 LIN ist die SG34 RFF+Z09 (Gerätenummer) bis zu dreimal anzugeben

		
	SG34
	RFF
	
	00074
	



		Muss
	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	Z09
	Gerätenummer
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	Gerätenummer
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc45210061][bookmark: _Toc223882199]Weiterverpflichtung des MSBA beim Ende Messstellenbetrieb
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Weiterverpflichtung
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB an MSBA
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17002
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z11
	Weiterverpflichtung zum Betrieb der Messlokation
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	verschobener Abmeldetermin
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00005
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	Z02
	Verschobener Abmeldetermin
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB3] ∧ [506]



	[506] Hinweis: Datum, bis zu dem der MSBA zur Fortführung verpflichtet wird

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17002
	Weiterverpflichtung MSBA
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [522]



	[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Referenz auf ID der Marktlokation
	
	

	SG3
		..
	
	Muss [492]



	[492] Wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom

		
	SG3
	RFF
	
	00030
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882200]Änderung der Technik der Lokation (Messlokationsänderung) - Strom
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung Angebot 
Änderung Technik
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB, LF an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17011
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z12
	Änderung der Technik der Lokation
	
	X [592]

	
	Z93
	Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation
	
	X [591]



	[591] Hinweis: Wenn es sich um die Bestellung eines vorherigen Angebots im Rahmen der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" handelt.
[592] Hinweis: wenn es sich um die Beauftragung einer Änderung gemäß WiM Teil1 UC "Messlokationsänderung" handelt.

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss [182]
	[182] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden.

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00007
	



		Muss [181]
	[181] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] [579]



	[579] Hinweis: Angabe des Beginnzeitpunkts des gewünschten Umsetzungstermins aus Sicht des Bestellers. 

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Endedatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00008
	



		Muss [181]
	[181] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	472
	Endedatum oder -zeitpunkt, spätestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] [580]



	[580] Hinweis: Angabe des Endezeitpunkts des gewünschten Umsetzungstermins aus Sicht des Bestellers. 

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Referenz Nachrichtennummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [181]



	[181] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden

		
	SG1
	RFF
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	ACW
	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [578]



	[578] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der PRICAT mit der das Preisblatt B des MSB, auf die aus Sicht des NB das Angebot basiert, übermittelt wurde.

	Referenz Angebotsnummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [181]



	[181] Wenn BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) vorhanden

		
	SG1
	RFF
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAG
	Angebotsnummer
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [577]



	[577] Hinweis: Wert aus BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) DE1004 der QUOTES mit der das Angebot erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17011
	Bestellung eines Angebots Änderung Technik
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [182]



	[182] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden.

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([951] [522]) ⊻ ([961] [553]) ⊻ ([960] [552])



	[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[552] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[553] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID
[961] Format: SR-ID

	Referenz auf ID der Marktlokation
	
	

	SG3
		..
	
	Muss [152]



	[152] Wenn in SG29 LIN (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Produkt-Code vorhanden ist der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" in der "Spalte Bezeichnung" mit dem Wert "weitere Energieflussrichtung" vorhanden ist.

		
	SG3
	RFF
	
	00030
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Referenz auf ID der Technischen Ressource
	
	

	SG3
		..
	
	Soll [2066] ∧ [143]



	[143] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist
[2066] Die SG3 RFF+Z37 Referenz auf ID der Technischen Ressource ist so oft zu wiederholen, bis alle IDs der Technischen Ressourcen angegeben sind, die der Steuerbaren Ressource in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) mit diesem Vorgang zugeordnet werden sollen genannt sind.

		
	SG3
	RFF
	
	00033
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z37
	Technische Ressource
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Technischen Ressource
	
	X [922] [566]



	[566] Hinweis: Verwendung der ID der Technischen Ressource
[922] Format: TR-ID

	Kunde des Lieferanten
	
	

	SG2
		..
	
	Kann [182] ∧ [6] ∧ [570] 



	[6] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden
[182] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden.
[570] Hinweis: zur Angabe von Kontaktdaten des Kunden des Lieferanten um die Änderung an der Technik zu vereinfachen.

		
	SG2
	NAD
	
	00038
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z09
	Kunde des LF
	
	X



	

	Kontaktdaten des Kunden
	
	

	SG5
		..
	
	Muss



	

		
	SG5
	CTA
	
	00040
	



		Muss
	

		
	SG5
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationsstelle
	
	X



	

		
	SG5
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG5
		..
	
	



	

		
	SG5
	COM
	
	00041
	



		Muss
	

		
	SG5
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [147]) ⊻ ([940] [148])) ∧ [567]



	[147] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[148] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[567] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG5
	COM
	3155
	



		
	EM
	E-Mail
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MSB der Marktlokation
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [182] ∧ [152]



	[152] Wenn in SG29 LIN (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Produkt-Code vorhanden ist der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" in der "Spalte Bezeichnung" mit dem Wert "weitere Energieflussrichtung" vorhanden ist.
[182] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden.

		
	SG2
	NAD
	
	00050
	



		Muss [571]
	[571] Hinweis: MSB der Marktlokation, an den die Werte der weiteren Energieflussrichtung der Messlokation zu übermitteln sind.

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DEB
	Messstellenbetreiber
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2095] ∧ [182] ∧ [131]



	[131] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist
[182] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden.
[2095] Diese SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation"möglich sind, genannt sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00087
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z19
	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00088
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [153] ∧ (([6] ∧ [157]) ⊻ ([7] ∧ [156]))



	[6] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden
[7] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden
[153] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Messlokation" vorhanden sind.
[156] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist.
[157] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2095] ∧ [182] ∧ [132] 



	[132] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist
[182] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden.
[2095] Diese SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation"möglich sind, genannt sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00094
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z55
	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2095] ∧ [182] ∧ [143]



	[143] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist
[182] Wenn BGM+Z12 (Änderung der Technik der Lokation) vorhanden.
[2095] Diese SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation"möglich sind, genannt sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00096
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z56
	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00097
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [155] ∧ (([6] ∧ [157]) ⊻ ([7] ∧ [156]))



	[6] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden
[7] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden
[155] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Steuerbare Ressource" vorhanden sind.
[156] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist.
[157] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc45210067][bookmark: _Toc223882201]Anforderung von Werten
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforderung
von Werten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF, NB, MSB an MSB (Strom),
NB an MSB (Gas)
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17004
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	7
	Prozessdatenbericht
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z13
	Werteermittlung
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17004
	Anforderung Messwerte
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [521] ∧ [46]) ⊻ ([951] [522] ∧ [47])



	[46] Wenn SG29 IMD++Z46 vorhanden
[47] Wenn SG29 IMD++Z46  nicht vorhanden
[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Grund der Anforderung
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	IMD
	
	00054
	



		Muss
	

		
	SG29
	IMD
	7081
	



		
	Z46
	Abgrenzung von Energiemengen
	
	X [45] ∧ [492]

	
	Z47
	Abgrenzung
	
	X [15] ∧ [492]

	
	Z48
	Wechselereignis
	
	X [493]

	
	Z49
	Zwischenablesung
	
	X



	[15] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle MSB vorhanden
[45] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle MSB nicht vorhanden
[492] Wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
[493] Wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas

	Zeitpunkt für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00055
	



		Muss
	

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	7
	Gültigkeitsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB3]



	

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc45210071][bookmark: _Toc223882202]Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs
[bookmark: _Toc45210074][bookmark: _Toc223882203]Bestellung Angebot der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung
Rechnungsabwicklung
MSB über LF
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17005
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z29
	Abrechnung des Messstellenbetriebs vom MSB an den LF
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] ∧ [518]



	[518] Hinweis: Das angegebene Ausführungsdatum bestimmt beim Start Abo bzw. Ende Abo ab bzw. bis wann (einschließlich) das Abo laufen soll.

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Abonnement
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z01
	Start Abo
	
	X



	

	Referenz Angebotsnummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAG
	Angebotsnummer
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [532]



	[532] Hinweis: Wert aus BGM+Z29 DE1004 der QUOTES, mit der das Angebot zur Abrechnung des Messstellenbetriebs erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17005
	Bestellung Rechnungsabwicklung MSB über LF
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882204]Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Beendigung 
Rechnungsabwicklung
MSB über LF
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an MSB,
MSB an LF
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17006
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z29
	Abrechnung des Messstellenbetriebs vom MSB an den LF
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] ∧ [518]



	[518] Hinweis: Das angegebene Ausführungsdatum bestimmt beim Start Abo bzw. Ende Abo ab bzw. bis wann (einschließlich) das Abo laufen soll.

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Abonnement
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z02
	Ende Abo
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17006
	Beendigung Rechnungsabwicklung MSB über LF
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [15] ∧ [2050]



	[15] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS mit Rolle MSB vorhanden
[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Grund der Anforderung
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	IMD
	
	00054
	



		Muss
	

		
	SG29
	IMD
	7081
	



		
	Z61
	Direkter Vertrag MSB - AN
	
	X

	
	Z62
	Direkter Vertrag MSB - ANN
	
	X

	
	Z63
	Änderung im Lokationsbündel
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc223882205]Bestellung und Abbestellung von Werten ESA
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung von Werten
	
	Abbestellung von Werten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	ESA an MSB
	ESA an MSB
	
	

	
	Prüfidentifikator
	17007
	17008
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z57
	Übermittlung von Werten an ESA
	
	X
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	
	X



	

	Abonnement
	
	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z01
	Start Abo
	
	X
	
	

	
	Z02
	Ende Abo
	
	
	
	X

	
	Z03
	ohne Abo
	
	X
	
	



	

	Referenz Nachrichtennummer
	
	

	SG1
		
	
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00015
	



		
	
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	ACW
	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
	
	
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	
	
	X [543]



	[543] Hinweis: Wert aus BGM+Z57 DE1004 der ORDERS mit der die Bestellung der Werte erfolgt ist.

	Referenz Angebotsnummer
	
	

	SG1
		
	Muss
	
	



	

		
	SG1
	RFF
	
	00016
	



		
	Muss
	
	



	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAG
	Angebotsnummer
	
	X
	
	



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [542]
	
	



	[542] Hinweis: Wert aus BGM+Z57 DE1004 der QUOTES mit der das Angebot erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17007
	Bestellung von Werten für ESA
	
	X
	
	

	
	17008
	Abbestellung von Werten für ESA
	
	
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882206]Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Bestellung Änderung
Abrechnungsdaten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17133
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z91
	Bestellung Änderung Abrechnungsdaten
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss [55] ∧ [575]
	[55] Wenn DTM+469 (Beginn zum nächstmöglichen Termin) nicht vorhanden
[575] Hinweis: Wenn der gewünschte Änderungszeitpunkt ein fixer Zeitpunkt ist.

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00007
	



		Muss [56] ∧ [576]
	[56] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) nicht vorhanden
[576] Hinweis: Wenn der gewünschte Änderungszeitpunkt ein nächst möglicher Termin zum oder nach dem angegebenen Zeitpunkt ist.

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17133
	Bestellung Änderung Abrechnungsdaten
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00120
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z79
	 Bestandteil eines Produktpakets
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00121
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [158]



	[158] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 "Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten" genannt sind.

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	FTX
	
	00122
	



		Soll [178] ∧ [179]
	[178] Wenn vom NB eine Abtretungserklärung vom Kunden gewünscht ist.
[179] Wenn in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 das Produkt "Empfänger der Vergütung zur Einspeisung" aus der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 "Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten" genannt ist und in derselben SG29 LIN im SG30 CAV+ZH9 (Code der Produkteigenschaft) im DE7110 aus der Spalte "Code der Produkteigenschaft (Wertebereich)" mit dem Code "Lieferant" gefüllt ist.

		
	SG29
	FTX
	4451
	



		
	Z13
	Internetseite
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4441
	



		
	Passwort
	
	X



	

		
	SG29
	FTX
	4440
	



		
	Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden
	
	X



	

	Produkteigenschaft
	
	

	SG30
		..
	
	Muss



	

		
	SG30
	CCI
	
	00123
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z66
	Produkteigenschaft
	
	X



	

	Code der Produkteigenschaft
	
	

	SG30
		..
	
	



	

		
	SG30
	CAV
	
	00124
	



		Muss [159]
	[159] Wenn in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 ein Produkt-Code genannt ist, der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 "Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten" in der Spalte "Code der Produkteigenschaft (Wertebereich)" mit einem Code befüllt ist.

		
	SG30
	CAV
	7111
	



		
	ZH9
	Code der Produkteigenschaft
	
	X



	

		
	SG30
	CAV
	7110
	



		
	Code der Produkteigenschaft
	
	X [160]



	[160] Es sind nur die Codes der Produkteigenschaft zu dem in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 "Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten" in derselben Zeile wie der Produkt-Code stehen und in der Spalte "Code der Produkteigenschaft (Wertebereich)" genannt sind.

	Wertedetails zum Produkt
	
	

	SG30
		..
	
	



	

		
	SG30
	CAV
	
	00125
	



		Muss [161]
	[161] Wenn in derselben SG29 LIN (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) das SG30 CAV+ZH9 (Code der Produkteigenschaft) nicht vorhanden ist.

		
	SG30
	CAV
	7111
	



		
	ZV4
	Wertedetails zum Produkt
	
	X



	

		
	SG30
	CAV
	7110
	



		
	Wertedetails zum Produkt
	
	X [162] ∧ [180]



	[162] Es ist nur der Wertebereich erlaubt, der zu dem in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 genannten Produkt, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 "Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten" in derselben Zeile wie der Produkt-Code in der Spalte "Wertedetails für Position" genannt ist.
[180] Wenn in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 ein Produkt-Code genannt ist der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 "Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten" in der Spalte „Wertedetails für Position“ die ggf. enthaltene Bedingung erfüllt ist.

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc223882207]Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlokation bzw. Tranche
[bookmark: _Toc223882208]Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF von NB an MSB
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Einrichtung Konfiguration 
Zuordnung LF von NB
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17134
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z92
	Einrichtung Konfiguration aufgrund Zuordnung LF
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Lieferrichtung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00012
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z14
	Lieferrichtung
	
	X



	

		
	
	IMD
	7009
	



		
	Z06
	Erzeugung
	
	X

	
	Z07
	Verbrauch
	
	X



	

	Kundenanlage nach §20 Abs.1d EnWG 
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00013
	



		Soll [172]
	[172] Wenn es sich bei der in SG2 LOC+172 DE3225 genannten Lokation um die Integration in eine Kundenanlage oder Herauslösung aus einer Kundenanlage nach §20 Abs.1d EnWG handelt. Details siehe UTILMD AHB Strom.

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z66
	Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation
	
	X

	
	Z67
	Aktivierung Konfiguration in der derzeit ruhenden Marktlokation
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17134
	Einrichtung Konfiguration aufgrund Zuordnung LF von NB an MSB
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Referenz auf ID der Tranche
	
	

	SG3
		..
	
	Soll [2096] ∧ [2002] ∧ [166] 



	[166] Wenn es sich um die Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Tranche handelt
[2002] Ist mindestens zwei Mal anzugeben
[2096] Die SG3 Referenz auf die ID der Tranche ist so oft zu wiederholen, wie ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) Tranchen zu der in der SG2 genannten Marktlokation vorhanden sind.

		
	SG3
	RFF
	
	00031
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z20
	Tranche
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Tranche
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage
	
	

	SG3
		..
	
	Muss [173] ⊻ [174]



	[173] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) vorhanden
[174] Wenn IMD++Z67 (Aktivierung Konfiguration in der derzeit ruhenden Marktlokation) vorhanden

		
	SG3
	RFF
	
	00034
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z59
	Marktlokation Kundenanlage
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Lieferant der Lokation
	
	

	SG2
		..
	
	Muss ([167] ∧ [176] ∧ [2098]) ⊻ ((([168] ∧ [176]) ⊻ [175]) ∧ [2099])



	[167] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) vorhanden
[168] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) nicht vorhanden
[175] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) vorhanden
[176] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) nicht vorhanden
[2098] Die SG2 Lieferant an der Lokation ist so oft zu wiederholen, dass für alle in SG3 Referenz auf ID der Tranche genannten Tranchen genau eine SG2 Lieferant der Lokation vorhanden ist.
[2099] Die SG2 Lieferant an der Lokation ist genau einmal anzugeben.

		
	SG2
	NAD
	
	00046
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	SU
	Lieferant
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Referenz auf die ID der Lokation
	
	

	SG3
		..
	
	Muss



	

		
	SG3
	RFF
	
	00047
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X [168] ∧ [176]

	
	Z20
	Tranche
	
	X [167] ∧ [176]

	
	Z59
	Marktlokation Kundenanlage
	
	X [175]



	[167] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) vorhanden
[168] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) nicht vorhanden
[175] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) vorhanden
[176] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) nicht vorhanden

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Lokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	ÜNB der Marktlokation
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [163]



	[163] Wenn innerhalb der Nachricht in einem PIA+5 (Erforderliches Produkt der Marktlokation / Erforderliches Produkt der Tranche) das DE7143 des 4. C212 mit einem Code ungleich V15 "Keine Datenlieferung an Marktrolle" vorhanden ist. 

		
	SG2
	NAD
	
	00048
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	Z31
	Übertragungsnetzbetreiber
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Referenz auf die ID der Marktlokation
	
	

	SG3
		..
	
	Muss



	

		
	SG3
	RFF
	
	00049
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	MSB der Marktlokation
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [173]



	[173] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00050
	



		Muss [572]
	[572] Hinweis: MSB der Marktlokation der Kundenanlage, in der die betroffene Lokation integriert wird. 

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DEB
	Messstellenbetreiber
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage
	
	

	SG3
		..
	
	Muss



	

		
	SG3
	RFF
	
	00051
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z59
	Marktlokation Kundenanlage
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2089] ∧ [93] ∧ [177]



	[93] Wenn in derselben Nachricht eine SG29 mit Z16 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Tranche) nicht vorhanden
[177] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) nicht vorhanden
[2089] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, dass alle Messprodukte ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) zu der in der SG2 genannten Marktlokation genannt sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00078
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z54
	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Marktlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00079
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [95]



	[95] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.1 "Standard-Messprodukte der Marktlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck NB
	
	X [198]



	[198] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/MaLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/NB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungsweck LF
	
	X [199]



	[199] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/MaLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/LF“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck ÜNB
	
	X [200]



	[200] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/MaLo“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/ÜNB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X 



	

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [76]



	[76] Wenn in derselben SG29 mit Z54 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Marktlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Messprodukt aus Codeliste der Konfigurationen Kapitel 2.1.1 "Standard-Messprodukt der Marktlokation mit der Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit" vorhanden ist

		
	SG30
	CCI
	
	00080
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z41
	Keine Zählzeit für Messprodukt erforderlich
	
	X [75]



	[75] Wenn für den erforderlichen Wert keine Zählzeit benötigt wird

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X [77]



	[77] Wenn im selben CCI im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist

	Erforderliches Produkt der Tranche
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2097] ∧ [2002] ∧ [94] ∧ [177]



	[94] Wenn in derselben Nachricht eine SG29 mit Z54 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Marktlokation) nicht vorhanden
[177] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) nicht vorhanden
[2002] Ist mindestens zwei Mal anzugeben
[2097] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, dass für alle in SG3 Referenz auf ID der Tranche genannten Tranchen mindestens eine SG29 vorhanden ist.

		
	SG29
	LIN
	
	00081
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z16
	Erforderliches Produkt der Tranche
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Tranche
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00082
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [96]



	[96] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.2 "Standard-Messprodukte der Tranche" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck NB
	
	X [201]



	[201] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/Tranche“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/NB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungsweck LF
	
	X [202]



	[202] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/Tranche“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/LF“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Verwendungszweck ÜNB
	
	X [203]



	[203] Zulässig sind ausschließlich Codes aus der Spalte „Code“ der Codeliste der Verwendungszwecke (Kapitel 2), sofern in derselben Zeile sowohl in der Spalte „Lokation/Tranche“ als auch in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle/ÜNB“ jeweils ein „X“ gesetzt ist und die Aussagen der Spalte „Erläuterung“ zu dem im DE7140 genannten Produkt-Code desselben PIA passen

		
	SG29
	PIA
	1131
	



		
	Z16
	EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke
	
	X



	

	Leistungsbeschreibung Konfiguration
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	IMD
	
	00083
	



		Muss
	

		
	SG29
	IMD
	7081
	



		
	Z64
	Neukonfiguration
	
	X [165]

	
	Z65
	Konfiguration unverändert
	
	X [164]



	[164] Wenn die Konfiguration der in SG34 RFF+Z20 DE1154 (Referenz auf ID der Tranche) genannte Tranche innerhalb derselben SG29 LIN++Z16 (Erforderliches Produkt der Tranche) unverändert bestehen bleibt.
[165] Wenn die Konfiguration der in SG34 RFF+Z20 DE1154 (Referenz auf ID der Tranche) genannte Tranche innerhalb derselben SG29 LIN++Z16 (Erforderliches Produkt der Tranche) aufgrund einer Zuordnung eines LF neu konfiguriert werden soll oder die Tranche neu gebildet wurde.

	Prozentualer Anteil der Tranche an der erzeugenden Marktlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	QTY
	
	00084
	



		Muss [170] ∧ [171]
	[170] Wenn in derselben SG29 LIN die SG30 CCI+Z37++ZD1 (Basis zur Bildung der Tranchengröße) (Prozentual) vorhanden
[171] Wenn in derselben SG29 LIN (Erforderliches Produkt der Tranche) das IMD+++Z64 (Leistungsbeschreibung Konfiguration) (Neukonfiguration) vorhanden ist

		
	SG29
	QTY
	6063
	



		
	11
	Aufteilungsmenge
	
	X



	

		
	SG29
	QTY
	6060
	



		
	Mengenangabe in %
	
	X [914] ∧ [930] ∧ [955]



	[914] Format: Möglicher Wert: >0
[930] Format: max. 2 Nachkommastellen
[955] Format: Möglicher Wert: <100

		
	SG29
	QTY
	6411
	



		
	P1
	Prozent
	
	X



	

	Basis zur Bildung der Tranchengröße
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [171]



	[171] Wenn in derselben SG29 LIN (Erforderliches Produkt der Tranche) das IMD+++Z64 (Leistungsbeschreibung Konfiguration) (Neukonfiguration) vorhanden ist

		
	SG30
	CCI
	
	00085
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z37
	Basis zur Bildung der Tranchengröße
	
	X



	

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	ZD1
	Prozentual
	
	X [594]

	
	ZC4
	mittels Berechnungsformel
	
	X [595]



	[594] Hinweis: Wenn die Aufteilung der Tranche prozentual erfolgt.
[595] Hinweis: Wenn die Aufteilung auf Basis eines Aufteilungsfaktors wie z.B. der installierten Leistung auf Basis der Technischen Ressourcen erfolgt. Da die Berechnungsformel (UTILTS) derzeit nur für eine Marktlokation und nicht für eine Tranche ausgetauscht werden kann, ist ein bilateraler Austausch der Berechnungsformel initiiert vom NB an den MSB, notwendig.

	Referenz auf ID der Tranche
	
	

	SG34
		..
	
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	
	00086
	



		Muss
	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	Z20
	Tranche
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	ID der Tranche
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2003] ∧ [545] ∧ [177]



	[177] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) nicht vorhanden
[545] Hinweis: Es werden nur die Messprodukte der Messlokationen angegeben, die für die in der SG2 genannte Marktlokation bzw. deren Tranchen erforderlich sind. Messprodukte an der Messlokation für weitere Marktlokationen bleiben unverändert.
[2003] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, wie ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) Messlokationen zu der in der SG2 genannten Marktlokation vorhanden sind und für jede dieser Messlokationen müssen alle Messprodukte genannt sein, die ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) in der SG2 genannten Marktlokation bzw. deren Tranchen vorhanden sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00087
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z19
	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00088
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [100]



	[100] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.3 "Standard-Messprodukte der Messlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [86]



	[86] Wenn in derselben SG29 mit Z19 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Messprodukt aus Codeliste der Konfigurationen Kapitel 2.3.1 "Standard-Messprodukt der Messlokation mit der Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit" vorhanden ist

		
	SG30
	CCI
	
	00092
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z41
	Keine Zählzeit für Messprodukt erforderlich
	
	X [75]



	[75] Wenn für den erforderlichen Wert keine Zählzeit benötigt wird

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X [77]



	[77] Wenn im selben CCI im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist

	Referenz auf ID der Messlokation
	
	

	SG34
		..
	
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	
	00093
	



		Muss
	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	Z19
	Messlokation
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	ID der Messlokation
	
	X [951]



	[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc223882209]Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF von MSB an MSB
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Einrichtung Konfiguration 
Zuordnung LF von MSB
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSB an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17135
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z92
	Einrichtung Konfiguration aufgrund Zuordnung LF
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Kundenanlage nach §20 Abs.1d EnWG 
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00013
	



		Soll [172]
	[172] Wenn es sich bei der in SG2 LOC+172 DE3225 genannten Lokation um die Integration in eine Kundenanlage oder Herauslösung aus einer Kundenanlage nach §20 Abs.1d EnWG handelt. Details siehe UTILMD AHB Strom.

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z66
	Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation
	
	X

	
	Z67
	Aktivierung Konfiguration in der derzeit ruhenden Marktlokation
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17135
	Einrichtung Konfiguration aufgrund Zuordnung LF von MSB an MSB
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [522]



	[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Referenz auf ID der Marktlokation
	
	

	SG3
		..
	
	Muss



	

		
	SG3
	RFF
	
	00030
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950] [521]



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Referenz auf ID der Tranche
	
	

	SG3
		..
	
	Soll [2096] ∧ [2002] ∧ [166] 



	[166] Wenn es sich um die Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Tranche handelt
[2002] Ist mindestens zwei Mal anzugeben
[2096] Die SG3 Referenz auf die ID der Tranche ist so oft zu wiederholen, wie ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) Tranchen zu der in der SG2 genannten Marktlokation vorhanden sind.

		
	SG3
	RFF
	
	00031
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z20
	Tranche
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Tranche
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage
	
	

	SG3
		..
	
	Muss [173] ⊻ [174]



	[173] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) vorhanden
[174] Wenn IMD++Z67 (Aktivierung Konfiguration in der derzeit ruhenden Marktlokation) vorhanden

		
	SG3
	RFF
	
	00034
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z59
	Marktlokation Kundenanlage
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	MP-ID des Eigentümers der Liste der Zählzeitdefinitionen
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [169]



	[169] Wenn in SG29 LIN++Z19 (Erforderliches Produkt der Messlokation) in SG30 CCI (Zugeordnete Zählzeitdefinition) im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist

		
	SG2
	NAD
	
	00044
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	VY
	andere zugehörige Partei
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [568]



	[568] Hinweis: Wenn die Einrichtung der Konfiguration mit einer Zählzeit übermittelt wird, ist hier die MP-ID des NB als Eigentümer der Liste der Zählzeit einzutragen. 

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Lieferant der Lokation
	
	

	SG2
		..
	
	Muss ([167] ∧ [176] ∧ [2098]) ⊻ ((([168] ∧ [176]) ⊻ [175]) ∧ [2099])



	[167] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) vorhanden
[168] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) nicht vorhanden
[175] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) vorhanden
[176] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) nicht vorhanden
[2098] Die SG2 Lieferant an der Lokation ist so oft zu wiederholen, dass für alle in SG3 Referenz auf ID der Tranche genannten Tranchen genau eine SG2 Lieferant der Lokation vorhanden ist.
[2099] Die SG2 Lieferant an der Lokation ist genau einmal anzugeben.

		
	SG2
	NAD
	
	00046
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	SU
	Lieferant
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Referenz auf die ID der Lokation
	
	

	SG3
		..
	
	Muss



	

		
	SG3
	RFF
	
	00047
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X [168] ∧ [176]

	
	Z20
	Tranche
	
	X [167] ∧ [176]

	
	Z59
	Marktlokation Kundenanlage
	
	X [175]



	[167] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) vorhanden
[168] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z20 (Referenz auf ID der Tranche) nicht vorhanden
[175] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) vorhanden
[176] Wenn SG2 NAD+DP (Meldepunkt), SG3 RFF+Z59 (Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage) nicht vorhanden

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Lokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	MSB der Marktlokation
	
	

	SG2
		..
	
	Muss [173] 



	[173] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) vorhanden

		
	SG2
	NAD
	
	00050
	



		Muss [572]
	[572] Hinweis: MSB der Marktlokation der Kundenanlage, in der die betroffene Lokation integriert wird. 

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DEB
	Messstellenbetreiber
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Referenz auf die ID der Marktlokation der Kundenanlage
	
	

	SG3
		..
	
	Muss



	

		
	SG3
	RFF
	
	00051
	



		Muss
	

		
	SG3
	RFF
	1153
	



		
	Z59
	Marktlokation Kundenanlage
	
	X



	

		
	SG3
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2003] ∧ [545] ∧ [177]



	[177] Wenn IMD++Z66 (Beendigung Konfiguration aufgrund Überführung der Marktlokation zu ruhender Marktlokation) nicht vorhanden
[545] Hinweis: Es werden nur die Messprodukte der Messlokationen angegeben, die für die in der SG2 genannte Marktlokation bzw. deren Tranchen erforderlich sind. Messprodukte an der Messlokation für weitere Marktlokationen bleiben unverändert.
[2003] Die SG29 ist so oft zu wiederholen, wie ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) Messlokationen zu der in der SG2 genannten Marktlokation vorhanden sind und für jede dieser Messlokationen müssen alle Messprodukte genannt sein, die ab dem DTM+203 (Ausführungsdatum) in der SG2 genannten Marktlokation bzw. deren Tranchen vorhanden sind.

		
	SG29
	LIN
	
	00087
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG29
	LIN
	1229
	



		
	Z19
	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	PIA
	
	00088
	



		Muss
	

		
	SG29
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG29
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [100]



	[100] Messprodukt-Code aus dem Kapitel 2.3 "Standard-Messprodukte der Messlokation" der Codeliste der Konfigurationen

		
	SG29
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zugeordnete Zählzeitdefinition
	
	

	SG30
		..
	
	Muss [86]



	[86] Wenn in derselben SG29 mit Z19 in LIN DE1229 (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Messprodukt aus Codeliste der Konfigurationen Kapitel 2.3.1 "Standard-Messprodukt der Messlokation mit der Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit" vorhanden ist

		
	SG30
	CCI
	
	00092
	



		Muss
	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z39
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X

	
	Z41
	Keine Zählzeit für Messprodukt erforderlich
	
	X [75]



	[75] Wenn für den erforderlichen Wert keine Zählzeit benötigt wird

		
	SG30
	CCI
	7037
	



		
	Code der Zählzeitdefinition
	
	X [77]



	[77] Wenn im selben CCI im DE7059 der Code Z39 (Code der Zählzeitdefinition) vorhanden ist

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc223882210]Anwendungsübersichten MaBiS
[bookmark: _Toc59005121][bookmark: _Toc162340421][bookmark: _Toc223882211]Anwendungsfälle Übersicht 1
In diesem Kapitel werden folgende Anwendungsfälle ORDERS zu MaBiS-Prozessen tabellarisch dargestellt:
Start und Ende eines Abonnements normierter Profile und Profilscharen vom LF an den NB
Anforderung der Lieferantenclearingliste und Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste vom LF an den NB bzw. ÜNB
Anforderung der Bilanzkreiszuordnungsliste und Beendigung des Abonnements für die Bilanzkreiszuordnungsliste vom BKV an den NB bzw. ÜNB
Anforderung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo vom BKV an den BIKO
Anforderung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe vom NB an den BIKO
 
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforder.
normierter
Profile und
Profil-
scharen
	Anforder.
Liefer-
anten-
clearing-
liste
	Anforder.
Bilanz-
kreiszu-
ordnungs-
liste
	Anforder.
Clearing-
liste
BAS
	Anforder.
Clearing-
liste
DZR
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB
	LF an NB, ÜNB
	BKV an NB, ÜNB
	BKV an BIKO
	NB an BIKO
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17201
	17202
	17203
	17204
	17205
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	E40
	Bilanzkreiszuordnungsliste
	
	
	
	X
	
	

	
	Z05
	Clearingliste
	
	
	X
	
	X
	X

	
	Z19
	normiertes Profil/Profilschar
	
	X
	
	
	
	



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	X [931] [494]
	X [931] [494]
	X [931] [494]
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		
	
	Muss [33] ⊻ [34]
	Muss [33] ⊻ [34]
	
	



	[33] Wenn IMD+Z01 vorhanden
[34] Wenn IMD+Z02 vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	
	X
	X
	
	



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	X [UB1]
	X [UB1]
	
	



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	
	X
	X
	
	



	

	Betrachtungszeitintervall
	
	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		
	
	Muss [1]
	Muss [1]
	Muss
	Muss



	[1] Wenn IMD+Z03 vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	273
	Gültigkeitszeitspanne
	
	
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	610
	CCYYMM
	
	
	X
	X
	X
	X



	

	Abonnement
	
	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z01
	Start Abo
	
	X
	X
	X
	
	

	
	Z02
	Ende Abo
	
	X
	X
	X
	
	

	
	Z03
	ohne Abo
	
	
	X
	X
	X
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17201
	Anforderung normierter Profile/Profilscharen
	
	X
	
	
	
	

	
	17202
	Anforderung Lieferantenclearingliste
	
	
	X
	
	
	

	
	17203
	Anforderung Bilanzkreiszuordnungsliste
	
	
	
	X
	
	

	
	17204
	Anforderung Clearingliste BAS
	
	
	
	
	X
	

	
	17205
	Anforderung Clearingliste DZR
	
	
	
	
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]
	X [61]
	X [61]
	X [61]
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]
	X [61]
	X [61]
	X [61]
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

	Bilanzierungsgebiet/Regelzone
	
	

	SG2
	
	

		
	SG2
	LOC
	
	00027
	



		
	
	
	Muss [1]
	
	



	[1] Wenn IMD+Z03 vorhanden

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	107
	Bilanzierungsgebiet
	
	
	
	X
	
	

	
	231
	Regelzone
	
	
	
	X [36]
	
	



	[36] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR mit Rolle NB nicht vorhanden

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Bilanzierungsgebiet/Regelzone
	
	
	
	X
	
	



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		
	Muss [2050]
	Muss [2050]
	Muss [2050]
	Muss [2050]
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]
	X [903]
	X [903]
	X [903]
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Profilgruppe
	
	

	SG30
		
	Muss
	
	
	
	



	

		
	SG30
	CCI
	
	00064
	



		
	Muss
	
	
	
	



	

		
	SG30
	CCI
	7059
	



		
	Z02
	Standardlastprofil
	
	X
	
	
	
	

	
	Z03
	tagesparameterabhängiges Lastprofil
	
	X
	
	
	
	

	
	Z04
	Standardeinspeiseprofil
	
	X
	
	
	
	

	
	Z05
	tagesparameterabhängiges Einspeiseprofil
	
	X
	
	
	
	



	

	Versionsangabe der Summenzeitreihe
	
	

	SG34
		
	
	Muss [1]
	
	Muss
	Muss



	[1] Wenn IMD+Z03 vorhanden

		
	SG34
	RFF
	
	00073
	



		
	
	Muss
	
	Muss
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	AUU
	Referenz auf eine Zeitreihe
	
	
	X
	
	X
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	Version
	
	
	X
	
	X
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG38
		
	
	Muss
	
	Muss
	Muss



	

		
	SG38
	LOC
	
	00076
	



		
	
	Muss
	
	Muss
	Muss



	

		
	SG38
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	
	X
	
	X
	X



	

		
	SG38
	LOC
	3225
	



		
	Meldepunkt
	
	
	X [951] [569]
	
	X [951] [500]
	X [951] [501]



	[500] Hinweis: Zählpunkt der BAS
[501] Hinweis: Zählpunkt der DZR
[569] Hinweis: MaBiS-Zählpunkt der LF-SZR
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Bilanzkreis für Strom
	
	

	SG38
		
	
	
	Muss
	
	



	

		
	SG38
	LOC
	
	00077
	



		
	
	
	Muss
	
	



	

		
	SG38
	LOC
	3227
	



		
	237
	Bilanzkreis
	
	
	
	X
	
	



	

		
	SG38
	LOC
	3225
	



		
	Bilanzkreis
	
	
	
	X
	
	



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	X
	X
	X
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	X
	X
	X
	X



	




[bookmark: _Toc59005122][bookmark: _Toc162340422][bookmark: _Toc223882212]Anwendungsfälle Übersicht 2
In diesem Kapitel werden folgende Anwendungsfälle ORDERS zu MaBiS-Prozessen tabellarisch dargestellt:
Anforderung der Bilanzierungsgebietsclearingliste und Beendigung des Abonnements für die Bilanzierungsgebietsclearingliste vom NB an den ÜNB
Abbestellung und Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone vom BKV an den ÜNB
Anforderung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe vom ÜNB an den BIKO
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforderung
Bilanzie-
rungsgebiets
clearingliste
	Ab-/Bestellung
BK-SZR auf Aggre-
gationsebene RZ
	Anforderung
Clearingliste
ÜNB-DZR
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	NB an ÜNB
	BKV an ÜNB
	ÜNB an BIKO
	
	

	
	Prüfidentifikator
	17206
	17207
	17208
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X
	X
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z05
	Clearingliste
	
	X
	
	X

	
	BK
	Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung
	
	
	X
	



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X
	X
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X
	X
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]
	X [931] [494]
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	X
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		
	Muss [33] ⊻ [34]
	Muss
	



	[33] Wenn IMD+Z01 vorhanden
[34] Wenn IMD+Z02 vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X
	X
	



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]
	X [UB1]
	



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X
	X
	



	

	Betrachtungszeitintervall
	
	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		
	Muss [1]
	
	Muss



	[1] Wenn IMD+Z03 vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	273
	Gültigkeitszeitspanne
	
	X
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X
	
	X



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	610
	CCYYMM
	
	X
	
	X



	

	Abonnement
	
	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z01
	Start Abo
	
	X
	X
	

	
	Z02
	Ende Abo
	
	X
	X
	

	
	Z03
	ohne Abo
	
	X
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X
	X
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17206
	Anforderung Bilanzierungsgebietsclearingliste
	
	X
	
	

	
	17207
	Ab-/Bestellung BK-SZR auf Aggregationsebene RZ
	
	
	X
	

	
	17208
	Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR
	
	
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]
	X [61]
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	X
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	X
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X
	X
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]
	X [61]
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X
	X
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X
	X
	X



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		
	Muss [2050]
	Muss [2050]
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]
	X [903]
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Versionsangabe der Summenzeitreihe
	
	

	SG34
		
	Muss [1]
	
	Muss



	[1] Wenn IMD+Z03 vorhanden

		
	SG34
	RFF
	
	00073
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	AUU
	Referenz auf eine Zeitreihe
	
	X
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	Version
	
	X
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG38
		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG38
	LOC
	
	00076
	



		
	Muss
	
	Muss



	

		
	SG38
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X
	
	X



	

		
	SG38
	LOC
	3225
	



		
	Meldepunkt
	
	X [951] [527]
	
	X [951] [501]



	[501] Hinweis: Zählpunkt der DZR
[527] Hinweis: Zählpunkt der BG-SZR (Kategorie B)
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Bilanzkreis für Strom
	
	

	SG38
		
	
	Muss
	



	

		
	SG38
	LOC
	
	00077
	



		
	
	Muss
	



	

		
	SG38
	LOC
	3227
	



		
	237
	Bilanzkreis
	
	
	X
	



	

		
	SG38
	LOC
	3225
	



		
	Bilanzkreis
	
	
	X
	



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X
	X
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		
	Muss
	Muss
	Muss



	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X
	X
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
	X
	X



	





[bookmark: _Toc59005124][bookmark: _Toc162340424][bookmark: _Toc223882213]Redispatch: Anforderung der Ausfallarbeit durch den anfNB
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforderung
Ausfallarbeit
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	anfNB an ANB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17209
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z45
	Redispatch Einzelzeitreihe Ausfallarbeit
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	ID der Redispatch-Maßnahme
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AGK
	Anwendungsreferenznummer
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	ID der RD-Maßnahme
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17209
	Anforderung Ausfallarbeit
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [922]



	[922] Format: TR-ID

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Beginn Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00056
	



		Muss
	

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	163
	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ende Zeitraum für Wertanfrage
	
	

	SG29
		..
	
	



	

		
	SG29
	DTM
	
	00057
	



		Muss
	

		
	SG29
	DTM
	2005
	



		
	164
	Verarbeitung, Endedatum/-zeit
	
	X



	

		
	SG29
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	SG29
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc59005125][bookmark: _Toc162340425][bookmark: _Toc223882214]Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste und Beendigung des Abonnements
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforderung
Lieferanten-
ausfallarbeits-
clearingliste
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17210
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z05
	Clearingliste
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss [33] ⊻ [34]
	[33] Wenn IMD+Z01 vorhanden
[34] Wenn IMD+Z02 vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Betrachtungszeitintervall
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		Muss [1]
	[1] Wenn IMD+Z03 vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	273
	Gültigkeitszeitspanne
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	610
	CCYYMM
	
	X



	

	Abonnement
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z01
	Start Abo
	
	X

	
	Z02
	Ende Abo
	
	X

	
	Z03
	ohne Abo
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17210
	Anforderung Lieferantenausfallarbeitsclearingliste
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Positionsdaten
	
	

	SG29
		..
	
	Muss [2050]



	[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben

		
	SG29
	LIN
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG29
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Versionsangabe der Summenzeitreihe
	
	

	SG34
		..
	
	Muss [1]



	[1] Wenn IMD+Z03 vorhanden

		
	SG34
	RFF
	
	00073
	



		Muss
	

		
	SG34
	RFF
	1153
	



		
	AUU
	Referenz auf eine Zeitreihe
	
	X



	

		
	SG34
	RFF
	1154
	



		
	Version
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG38
		..
	
	Muss



	

		
	SG38
	LOC
	
	00076
	



		Muss
	

		
	SG38
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG38
	LOC
	3225
	



		
	Meldepunkt
	
	X [951] [517]



	[517] Hinweis: Zählpunkt der LF-AASZR
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	




[bookmark: _Toc162340426][bookmark: _Toc223882215]Reklamation von Profilen bzw. Profilscharen
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Reklamation
Profile bzw. Profilscharen
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17211
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z58
	Reklamation Profil/Profilschar
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Reklamation von normierten Profilen bzw. Profilscharen
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	FTX
	
	00014
	



		Muss
	

		
	
	FTX
	4451
	



		
	AFH
	Reklamation
	
	X



	

		
	
	FTX
	4441
	



		
	Code des Prüfschritts
	
	X



	

		
	
	FTX
	1131
	



		
	E_0100
	EBD Nr. E_0100
	
	X



	

	Referenz Nachrichtennummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	ACW
	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [525]



	[525] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der MSCONS

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17211
	Reklamation Profile bzw. Profilscharen
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc223882216]Anwendungsübersicht HKN-R
[bookmark: _Toc223882217]Erläuterung
[bookmark: _Toc59183929][bookmark: _Toc167272224]Anforderung von Stammdaten bzw. Messwerten (ORDERS/ORDRSP)
Die Ausprägung der Nachrichten dient ausschließlich der Anfrage zur Übermittlung von Geschäftsdaten und deren Beantwortung. Sie dient an dieser Stelle nicht der Beauftragung zur Erhebung der Daten. Mittels der ORDERS ist es möglich, Stammdaten (Kategorie Z14 = Stammdaten der Markt- oder Messlokation) bzw. Messwerte (Kategorie 7 = Prozessdatenbericht) als Abo anzufordern und ein bestehendes Abo zu beenden. Im IMD-Segment wird angezeigt, ob das Abo gestartet (Qualifier Z01) oder das Abo beendet werden soll (Qualifier Z02). Bei der Anforderung von Messwerten ist in einem zweiten IMD-Segment anzugeben, ob Lastgangdaten (Z11) oder Zählerstände (Z12) angefordert werden.
Das Ausführungsdatum (DTM+203) zeigt beim Start eines Abos an, ab wann Stammdaten bzw. Messwerte (jeweils beginnend mit dem Stand zum Ausführungsdatum) benötigt werden. Beim Ende eines Abos definiert das Ausführungsdatum den Zeitpunkt, ab dem keine Stammdaten bzw. Messwerte mehr benötigt werden. Das Nachrichtendatum (DTM+137) entspricht dem Zeitpunkt der Erstellung der Nachricht, in der Regel ist dies kurz vor dem Versanddatum der Nachricht. 
Mittels der ORDRSP ist es möglich, eine Anforderung abzuweisen bzw. die Anforderung zur Beendigung eines Abos zu bestätigen. Die IMD-Segmente und deren Inhalte, die in der Anfrage (ORDERS) enthalten sind, werden auch in der Antwort (ORDRSP) mitgegeben.
Je ORDERS und ORDRSP gilt, dass eine Nachricht je Meldepunkt übertragen wird. Die Übermittlung der Stammdaten erfolgt per UTILMD, die Übermittlung der Messwerte erfolgt per MSCONS.
Hinweis zu den Stammdaten:
Der Versand der Stammdaten erfolgt mit einer UTILMD-Nachricht. Die Anwendungsübersichten sind im UTILMD Anwendungshandbuch Strom in der gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versandes enthalten.
Die an das UBA übermittelten Stammdaten sind identisch mit denen an die anderen Marktteilnehmer, wie beispielsweise BiKo oder Lieferant, gemeldeten. Änderungen an diesen Stammdaten, die sich während des bestehenden Abos ergeben, werden per Stammdatenänderungsmeldungen (BGM DE1001 = E03) ausgetauscht.
Die Stammdatenänderungsmeldung entspricht inhaltlich (bis auf die Qualifier, welche die Nachricht als Stammdatenänderungsmeldung ausweisen) der initialen Stammdatenmeldung. Die übliche Unterscheidung der Stammdaten zwischen bilanzierungsrelevant und nicht bilanzierungsrelevant ist in der Kommunikation mit dem UBA nicht erforderlich.
Hinweis zu den Messwerten:
Der Versand der Messwerte erfolgt mit einer MSCONS-Nachricht in der gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versandes. Es werden ausschließlich wahre Werte und Ersatzwerte übermittelt (Status 220 und 67 in SG10 QTY DE6063). In SG1 RFF der MSCONS kann auf die Übermittlung der Nachrichtennummer der Anfrage verzichtet werden.
[bookmark: _Toc223882218]Anforderung von Stammdaten bzw. Messwerten
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anforderung
von Stammdaten
bzw. Messwerten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	UBA an NB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	17301
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	ORDERS
	Bestellung
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	09B
	Ausgabe 2009 - B
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.4c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	7
	Prozessdatenbericht
	
	X

	
	Z14
	Stammdaten der Markt- oder Messlokation
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Abonnement
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00009
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z01
	Start Abo
	
	X

	
	Z02
	Ende Abo
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss [2]
	[2] Wenn BGM+7 vorhanden

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z11
	Lastgangdaten
	
	X

	
	Z12
	Zählerstände
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	17301
	Anforderung Abo
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG2
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [61]



	[61] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG2
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	Muss



	

		
	SG2
	NAD
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG2
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG2
		..
	
	



	

		
	SG2
	LOC
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG2
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG2
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X (([950] [521]) ⊻ ([951] [522]) ⊻ ([950] [523]))



	[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[523] Hinweis: Verwendung der ID der Tranche
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00126
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00127
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
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	Änd-ID
	Ort
	Änderungen
	Grund der Anpassung
	Status

	
	
	Bisher
	Neu
	
	

	27355
	Kapitel 4.10 Ankündigung Gerätewechselabsicht, Prüfidentifikator 17009, Ankündigung Gerätewechselabsicht, SG30 CCI Geräteart, DE7037
	Z25 Wandler X [2P0..1]
Z26 Kommunikationseinrichtung X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
Z27 Technische Steuereinrichtung X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
Z64 Mengenumwerter X [2P0..1]
Z75 Smartmeter-Gateway X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
Z76 Steuerbox X [2P0..1]
ZD4 Zähleinrichtung X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
	Z25 Wandler X [2P0..1]
Z26 Kommunikationseinrichtung X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
Z27 Technische Steuereinrichtung X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
Z64 Mengenumwerter X [3P0..1]
Z75 Smartmeter-Gateway X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
Z76 Steuerbox X [2P0..1]
ZD4 Zähleinrichtung X [2P0..1] ⊻ [3P0..1]
	Mit der Änderung können im Anwendungsfall nun in der Sparte Strom auch wieder nur Gerätearten der Sparte Strom übermittelt werden. Ebenso in der Sparte Gas auch wieder alle Gerätearten der Sparte Gas.
	Fehler (29.06.2026)

	27375
	Kapitel 4.17 1 Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF von NB an MSB, Prüfidentifikator 17134 Einrichtung Konfiguration Zuordnung LF von NB, SG2 NAD+Z31 ÜNB der Marktlokation
	Muss [163]

Bedingung: 
[163] Wenn innerhalb der Nachricht eine SG30 CCI+++ZA9 (Messprodukt für Übertragungsnetzbetreiber relevant) vorhanden ist.
	Muss [163]

Bedingung: 
[163] Wenn innerhalb der Nachricht in einem PIA+5 (Erforderliches Produkt der Marktlokation / Erforderliches Produkt der Tranche) das DE7143 des 4. C212 mit einem Code ungleich V15 "Keine Datenlieferung an Marktrolle" vorhanden ist.
	Anpassung der Voraussetzung auf die aktualisierte Notation im PIA-Segment.
	Fehler (29.06.2026)
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