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[bookmark: _Toc54064726][bookmark: _Toc143596272][bookmark: _Toc59183926][bookmark: _Toc183847485]Vorwort
[bookmark: _Toc54064727][bookmark: _Toc143596273][bookmark: _Toc59183927]Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Spezifikationen des deutschen Marktes und fokussiert sich auf die Anforderungen der GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur und stellt die Beschreibung der Anwendung der REQOTE-Nachrichtenbeschreibung dar. Die Nachricht REQOTE wird entsprechend den Anforderungen der Geschäftsprozesse ausgeprägt.
Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung zu interpretieren, da nur die Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen.
In diesem Dokument werden die Anwendungsfälle der REQOTE zur GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur dargestellt. 
Die Nachrichten werden durch den BDEW gepflegt.
[bookmark: _Toc183847486]Aufbau des Dokumentes
In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.
[bookmark: _Toc183847487]Übersicht der Pakete in der REQOTE
	Paket
	Paketvoraussetzung(en)
	Bedingungen

	[1P]
	--
	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.


[bookmark: _Toc59183928][bookmark: _Toc183847488][bookmark: _Toc54064730][bookmark: _Toc143596276]


Anwendungsübersichten
[bookmark: _Toc183847489]Geräteübernahme
[bookmark: _Toc251336312][bookmark: _Toc263922146][bookmark: _Toc263922147][bookmark: _Toc263922148][bookmark: _Toc263922151][bookmark: _Toc263922153][bookmark: _Toc263922154][bookmark: _Toc263922155][bookmark: _Toc263922156][bookmark: _Toc263922158][bookmark: _Toc263922159][bookmark: _Toc263922160][bookmark: _Toc263922163][bookmark: _Toc263922167][bookmark: _Toc263922168][bookmark: _Toc263922169][bookmark: _Toc263922175][bookmark: _Toc263922179][bookmark: _Toc263922189][bookmark: _Toc263922239][bookmark: _Toc263922252][bookmark: _Toc263922265][bookmark: _Toc263922272][bookmark: _Toc263922279][bookmark: _Toc263922286][bookmark: _Toc263922293][bookmark: _Toc263922300][bookmark: _Toc263922307][bookmark: _Toc263922320][bookmark: _Toc263922322][bookmark: _Toc263922323][bookmark: _Toc263922324][bookmark: _Toc263922326][bookmark: _Toc263922328][bookmark: _Toc263922329][bookmark: _Toc263922331][bookmark: _Toc263922333][bookmark: _Toc263922335][bookmark: _Toc263922336][bookmark: _Toc263922337][bookmark: _Toc263922338][bookmark: _Toc263922339][bookmark: _Toc263922342][bookmark: _Toc263922343][bookmark: _Toc263922344][bookmark: _Toc263922345][bookmark: _Toc263922346][bookmark: _Toc263922347][bookmark: _Toc263922348][bookmark: _Toc263922349][bookmark: _Toc263922351][bookmark: _Toc263922353][bookmark: _Toc263922355][bookmark: _Toc263922359][bookmark: _Toc263922360][bookmark: _Toc263922361][bookmark: _Toc263922363][bookmark: _Toc263922365][bookmark: _Toc263922367][bookmark: _Toc263922373][bookmark: _Toc263922381][bookmark: _Toc263922396][bookmark: _Toc263922490][bookmark: _Toc263922500][bookmark: _Toc263922519][bookmark: _Toc263922529][bookmark: _Toc263922539][bookmark: _Toc263922549][bookmark: _Toc263922559][bookmark: _Toc263922569][bookmark: _Toc263922579][bookmark: _Toc263922589][bookmark: _Toc263922932][bookmark: _Toc263922933][bookmark: _Toc263922934][bookmark: _Toc263922935][bookmark: _Toc263922936][bookmark: _Toc263922937][bookmark: _Toc263922939][bookmark: _Toc263922940][bookmark: _Toc263922942][bookmark: _Toc263922944][bookmark: _Toc263922946][bookmark: _Toc263922948][bookmark: _Toc263922950][bookmark: _Toc263922952][bookmark: _Toc263922954][bookmark: _Toc263922955][bookmark: _Toc263922956][bookmark: _Toc263922957][bookmark: _Toc263922963][bookmark: _Toc263922967][bookmark: _Toc263923099][bookmark: _Toc263923114][bookmark: _Toc263923122][bookmark: _Toc263923130][bookmark: _Toc263923138][bookmark: _Toc263923146][bookmark: _Toc263923154][bookmark: _Toc263923162][bookmark: _Toc263923170][bookmark: _Toc281686862][bookmark: _Toc281901049][bookmark: _Toc282602705][bookmark: _Toc282696449][bookmark: _Hlt3351818][bookmark: _Toc183847490]Erläuterung
Erläuterungen zur Geräteübernahme sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.
[bookmark: _Toc45210057][bookmark: _Toc159516143][bookmark: _Toc183847491]Anforderung eines Geräteübernahmeangebotes
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage
Geräteübernahmeangebot
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSBN an MSBA
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	35001
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	REQOTE
	Anfrage
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	311
	Aufforderung zur Angebotsabgabe (Anfrage)
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Datum zum geplanten Leistungsbeginn
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	76
	Lieferdatum/-zeit, geplant
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB3]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00011
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	35001
	Anforderung Angebot Geräteübernahme
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X [500]



	[500] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [39]) ⊻ ([940] [40])) ∧ [514]



	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist.
[40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist.
[514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [503]



	[503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Positionsdaten
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2005]



	[2005] Pro Nachricht ist die SG27 genau einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00027
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00051
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00052
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc45210072][bookmark: _Toc159516160][bookmark: _Toc183847492]Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage Rechnungsabwicklung MSB über LF
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	LF an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	35002
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	REQOTE
	Anfrage
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z29
	Abrechnung des Messstellenbetriebs vom MSB an den LF
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00005
	



		Muss [2]
	[2] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) nicht vorhanden.

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		Muss [1]
	[1] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) nicht vorhanden.

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00011
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	35002
	Anfrage Rechnungsabwicklung MSB über LF
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X [501]



	[501] Hinweis: Angabe eines Ansprechpartners für die Rechnungsabwicklung

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [39]) ⊻ ([940] [40])) ∧ [514]



	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist.
[40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist.
[514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [502]



	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Positionsdaten
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2005]



	[2005] Pro Nachricht ist die SG27 genau einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00027
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00051
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00052
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc183847493]Anfrage von Werten
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage von Werten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	ESA an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	35003
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	REQOTE
	Anfrage
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z57
	Übermittlung von Werten an ESA
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Datum zum geplanten Leistungsbeginn
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	76
	Lieferdatum/-zeit, geplant
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931]



	[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	FTX
	
	00009
	



		Kann
	

		
	
	FTX
	4451
	



		
	ACB
	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)
	
	X



	

		
	
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00011
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	35003
	Anfrage von Werten für ESA
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [39]) ⊻ ([940] [40])) ∧ [514]



	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist.
[40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist.
[514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [502]) ⊻ ([951] [503]) ⊻ ([950] [504]) ⊻ ([960] [510])



	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[504] Hinweis: Verwendung der ID der Tranche
[510] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [24] ∧ [2063]



	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll.
[2063] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00036
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z67
	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00037
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [41] 



	[41] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.1 „Werte nach Typ 2 aus Backend“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [24] ∧ [2064]



	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll.
[2064] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00038
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z68
	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00039
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [42] 



	[42] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 „Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zieladresse URI
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	FTX
	
	00040
	



		Muss [512]
	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG27
	FTX
	4451
	



		
	Z17
	Zieladresse URI
	
	X



	

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [515]



	[515] Hinweis: Es ist eine URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [516]



	[516] Hinweis: Es ist eine URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

	Zertifikatsaussteller (Issuer)
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	FTX
	
	00041
	



		Muss [512]
	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG27
	FTX
	4451
	



		
	Z24
	Aussteller (Issuer)
	
	X



	

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsaussteller
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	FTX
	
	00042
	



		Muss [512]
	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG27
	FTX
	4451
	



		
	Z23
	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	X



	

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsnutzer
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Schwellwerte
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2066] ∧ [43] 



	[43] Wenn innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 „Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
[2066] Diese SG28 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 „Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.

		
	SG28
	CCI
	
	00044
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z60
	Schwellwerte
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Messprodukt-Position-Code
	
	X [37]



	[37] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.

		
	SG28
	CCI
	7036
	



		
	oberer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

		
	SG28
	CCI
	7036
	



		
	unterer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00051
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00052
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc183847494]Bestellung einer Konfiguration
[bookmark: _Toc183847495]Erläuterung
Erläuterungen zur Bestellung einer Konfiguration sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.
[bookmark: _Toc183847496]Anfrage einer Konfiguration
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage einer Konfiguration
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB, LF an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	35004
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	REQOTE
	Anfrage
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z74
	Bestellung eines Angebots einer Konfiguration
	
	X [36]

	
	Z82
	Bestellung eines Angebots einer Konfiguration durch den LF
	
	X [35]



	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden.
[36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden.

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Datum zum geplanten Leistungsbeginn
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss [16]
	[16] Wenn SG1 RFF+Z41 (Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM) nicht vorhanden.

		
	
	DTM
	2005
	



		
	76
	Lieferdatum/-zeit, geplant
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Grund des Angebots
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00008
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z55
	Änderung Konfiguration
	
	X

	
	Z64
	Neukonfiguration
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00011
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	35004
	Anfrage einer Konfiguration
	
	X



	

	Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [15]



	[15] Wenn DTM+76 (Datum zum geplanten Leistungsbeginn) nicht vorhanden 

		
	SG1
	RFF
	
	00012
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z41
	Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [507]



	[507] Hinweis: Vorgangsnummer aus SG4 IDE+24 DE7402 der UTILMD mit BGM+E01 mit der die Anmeldung des MSB-Wechsels erfolgt ist.

	Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung 
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [18]



	[18] Wenn IMD++Z55 (Änderung Konfiguration) vorhanden.

		
	SG1
	RFF
	
	00013
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z42
	Referenznummer der Nachricht der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [508]



	[508] Hinweis: Wert aus BGM+Z73 DE1004 der IFTSTA mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde

	Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung
	
	

	SG1
		..
	
	Muss [18]



	[18] Wenn IMD++Z55 (Änderung Konfiguration) vorhanden.

		
	SG1
	RFF
	
	00014
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z43
	Referenznummer des Vorgangs der betroffenen Antwort auf Bestellung (Bestellbestätigung)
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [509]



	[509] Hinweis: Vorgangsnummer aus CNI DE1490 der IFTSTA mit BGM+Z73 mit der die Antwort auf die Bestellung der Konfiguration übermittelt wurde

	MP-ID des NB des Vorgangs der Anmeldung nach WiM
	
	

	SG11
		..
	
	Muss [17]



	[17] Wenn SG1 RFF+Z41 (Referenznummer des Vorgangs der Anmeldung nach WiM) vorhanden.

		
	SG11
	NAD
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DDM
	Netzbetreiber
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [39]) ⊻ ([940] [40])) ∧ [514]



	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist.
[40] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist.
[514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [502] ∧ ([20] ∨ [22])) ⊻ ([951] [503] ∧ ([22] ∨ [23])) ⊻ ([960] [510] ∧ ([20] ∨ [21] ∨ [22])) ⊻ ([961] [511] ∧ ([19] ∨ [20] ∨ [21]))



	[19] Wenn SG27 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) vorhanden.
[20] Wenn SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) vorhanden.
[21] Wenn SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) vorhanden.
[22] Wenn SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) vorhanden.
[23] Wenn SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) vorhanden.
[59] Wenn SG27 LIN++ZH5 (Erforderliche Konfiguration Steuerbox) vorhanden.
[502] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[510] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[511] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID
[961] Format: SR-ID

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [24] ∧ [2060] ∧ [28]



	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll.
[28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
[2060] Pro Nachricht ist die SG27 LIN+Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00028
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z64
	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [29]



	[29] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.1 „Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zugeordnete Schaltzeitdefinition
	
	

	SG28
		..
	
	Muss



	

		
	SG28
	CCI
	
	00030
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z52
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [24] ∧ [2061] ∧ ([25] ⊻ [27] ⊻ [28])  



	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll.
[25] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist.
[27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist.
[28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
[2061] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00031
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z65
	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00032
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [30]



	[30] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.2 „Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zugeordnete Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG28
		..
	
	Muss



	

		
	SG28
	CCI
	
	00033
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z53
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [24] ∧ [2062] ∧ ([27] ⊻ [28])



	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll.
[27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist.
[28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
[2062] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00034
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z66
	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00035
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [31]



	[31] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.3 „Konfigurationsprodukte Ad-Hoc-Steuerkanal“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [24] ∧ [2063] ∧ ([25] ⊻ [26] ⊻ [27])



	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll.
[25] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist.
[26] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist.
[27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist.
[2063] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00036
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z67
	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00037
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [32]



	[32] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.5 „Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [24] ∧ [2064] ∧ [26]



	[24] Wenn Produkt bestellt werden soll.
[26] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist.
[2064] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00038
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z68
	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00039
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [33]



	[33] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Zieladresse URI
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	FTX
	
	00040
	



		Muss [512]
	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG27
	FTX
	4451
	



		
	Z17
	Zieladresse URI
	
	X



	

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [515]



	[515] Hinweis: Es ist eine URI IPv4 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zieladresse URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte
	
	X [516]



	[516] Hinweis: Es ist eine URI IPv6 für die Bereitstellung der Werte anzugeben.

	Zertifikatsaussteller (Issuer)
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	FTX
	
	00041
	



		Muss [512]
	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG27
	FTX
	4451
	



		
	Z24
	Aussteller (Issuer)
	
	X



	

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsaussteller
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	FTX
	
	00042
	



		Muss [512]
	[512] Hinweis: Für den Empfang der Werte nach Typ 2 aus dem SMGW.

		
	SG27
	FTX
	4451
	



		
	Z23
	Zertifikatsnutzer (Subject)
	
	X



	

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Zertifikatsnutzer
	
	X [967]



	[967] Format: Zertifikatskörper gemäß X509.1, BSI TR-03109-4

	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	

	SG28
		..
	
	Muss



	

		
	SG28
	CCI
	
	00043
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z54
	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	ZF7
	selbstständige Änderungsmöglichkeit erforderlich
	
	X

	
	ZF8
	selbstständige Änderungsmöglichkeit nicht erforderlich
	
	X



	

	Schwellwerte
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2065] ∧ [38] 



	[38] Wenn innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
[2065] Diese SG28 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.

		
	SG28
	CCI
	
	00044
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z60
	Schwellwerte
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Messprodukt-Position-Code
	
	X [37]



	[37] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.

		
	SG28
	CCI
	7036
	



		
	oberer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

		
	SG28
	CCI
	7036
	



		
	unterer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00051
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00052
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc183847497]Anfrage Änderung der Technik der Lokation
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Anfrage Angebot Änderung Technik
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	NB, LF an MSB
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	35005
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	REQOTE
	Anfrage
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z93
	Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] [520]



	[520] Hinweis: Angabe des Beginnzeitpunkts des gewünschten Umsetzungstermins aus Sicht des Anfragenden. 

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Endedatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00007
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	472
	Endedatum oder -zeitpunkt, spätestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] [521]



	[521] Hinweis: Angabe des Endezeitpunkts des gewünschten Umsetzungstermins aus Sicht des Anfragenden. 

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Vollmacht des Kunden
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	FTX
	
	00010
	



		Soll [35] ∧ [53]
	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden.
[53] Wenn der LF der Marktlokation der genannten Lokation im gewünschten Umsetzungszeitraum nicht zugeordnet ist.

		
	
	FTX
	4451
	



		
	Z13
	Internetseite
	
	X



	

		
	
	FTX
	4441
	



		
	Passwort
	
	X



	

		
	
	FTX
	4440
	



		
	Link zur Vollmacht des Kunden
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00011
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	35005
	Anfrage Angebot Änderung Technik
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [10]



	[10] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([951] [503]) ⊻ ([961] [511]) ⊻ ([960] [510])




	[503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[510] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[511] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID
[961] Format: SR-ID

	Referenz auf ID der Marktlokation
	
	

	SG12
		..
	
	Muss [44]



	[44] Wenn in SG27 LIN (Erforderliches Produkt der Messlokation) das PIA+5 DE7140 mit einem Produkt-Code vorhanden ist der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" in der "Spalte Bezeichnung" mit dem Wert "weitere Energieflussrichtung" vorhanden ist.

		
	SG12
	RFF
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG12
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X



	

		
	SG12
	RFF
	1154
	



		
	ID der Marktlokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Referenz auf ID der Technischen Ressource
	
	

	SG12
		..
	
	Muss [2067] ∧ ([45] ⊻ [27])



	[27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [45] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
 [2067] Die SG12 RFF+Z37 Referenz auf ID der Technischen Ressource ist so oft zu wiederholen, bis alle IDs der Technischen Ressourcen angegeben sind, die der Steuerbaren Ressource in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) mit diesem Vorgang zugeordnet werden sollen, genannt sind.


		
	SG12
	RFF
	
	00023
	



		Muss
	

		
	SG12
	RFF
	1153
	



		
	Z37
	Technische Ressource
	
	X



	

		
	SG12
	RFF
	1154
	



		
	ID der Technischen Ressource
	
	X [922] [517]



	[517] Hinweis: Verwendung der ID der Technischen Ressource
[922] Format: TR-ID

	Kunde des Lieferanten
	
	

	SG11
		..
	
	Muss [35] ∧ [518]



	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden. [518] Hinweis: zur Angabe von Kontaktdaten des Kunden des Lieferanten um die Änderung an der Technik zu vereinfachen.


		
	SG11
	NAD
	
	00024
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	Z09
	Kunde des LF
	
	X



	

	Kontaktdaten des Kunden
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00025
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationsstelle
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontaktdaten
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00026
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Nummer / Adresse
	
	X (([939] [39]) ∨ ([940] [52])) ∧ [514]



	[39] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist.
[52] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / AL Worhanden ist.
[514] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	E-Mail
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2068] ∧ [26]



	[26] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist. [2068] Diese SG27 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die innerhalb des  gewünschten Umsetzungstermins (Zeitintervall aus DTM+469 (Startdatum oder Zeitpunkt) und DTM+472 (Endedatum oder Zeitpunkt)) aus Sicht des Anfragenden gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation"möglich sind, genannt sind.


		
	SG27
	LIN
	
	00045
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z19
	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00046
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [47] ∧ (([35] ∧ [49]) ⊻ ([36] ∧ [48]))




	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden.
[36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden.
[47] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Messlokation" vorhanden sind.
[48] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist.
[49] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2068] ∧ [27]



	[27] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [2068] Diese SG27 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die innerhalb des  gewünschten Umsetzungstermins (Zeitintervall aus DTM+469 (Startdatum oder Zeitpunkt) und DTM+472 (Endedatum oder Zeitpunkt)) aus Sicht des Anfragenden gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation"möglich sind, genannt sind.


		
	SG27
	LIN
	
	00047
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z55
	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00048
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [50] ∧ (([35] ∧ [49]) ⊻ ([36] ∧ [48]))




	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden.
[36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden.
[48] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist.
[49] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist.
[50] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Netzlokation" vorhanden sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2068] ∧ [28]



	[28] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2068] Diese SG27 ist so oft zu wiederholen, dass alle Produkte zur Lokation die innerhalb des  gewünschten Umsetzungstermins (Zeitintervall aus DTM+469 (Startdatum oder Zeitpunkt) und DTM+472 (Endedatum oder Zeitpunkt)) aus Sicht des Anfragenden gewünscht sind und deren Kombination gemäß Codeliste der Konfigurationen Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation"möglich sind, genannt sind.


		
	SG27
	LIN
	
	00049
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z56
	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00050
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [51] ∧ (([35] ∧ [49]) ⊻ ([36] ∧ [48]))




	[35] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle LF vorhanden.
[36] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MS mit Rolle NB vorhanden.
[48] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "NB" gekennzeichnet ist.
[49] Es sind weiterhin nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Produkt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar" mit einem "X" in der Spalte "LF" gekennzeichnet ist.
[51] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Steuerbare Ressource" vorhanden sind.
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	Produkt
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	Trennung von Positions- und Summenteil
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	Nachrichten-Endesegment
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		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
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	Nachrichten-Referenznummer
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