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[bookmark: _Toc54064726][bookmark: _Toc143596272][bookmark: _Toc59183926][bookmark: _Toc183848133]Vorwort
[bookmark: _Toc54064727][bookmark: _Toc143596273][bookmark: _Toc59183927]Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Spezifikationen des deutschen Marktes und fokussiert sich auf die Anforderungen der GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur und stellt die Beschreibung der Anwendung der QUOTES-Nachrichtenbeschreibung dar. Die Nachricht QUOTES wird entsprechend den Anforderungen der Geschäftsprozesse ausgeprägt.
Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung zu interpretieren, da nur die Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen.
In diesem Dokument werden die Anwendungsfälle der QUOTES zur GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur dargestellt. 
Die Nachrichten werden durch den BDEW gepflegt.
[bookmark: _Toc183848134]Aufbau des Dokumentes
In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.
[bookmark: _Toc183848135]Übersicht der Pakete in der QUOTES
	Paket
	Paketvoraussetzung(en)
	Bedingungen

	[1P]
	--
	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.

	[2P]
	[8]
	[8] Wenn SG28 CCI+++E13 CAV+EHZ vorhanden

	[3P]
	[25]
	[25] Wenn SG28 CCI+++E13 CAV+MME vorhanden

	[4P]
	[492]
	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom

	[5P]
	[493]
	[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas


[bookmark: _Toc59183928][bookmark: _Toc183848136][bookmark: _Toc54064730][bookmark: _Toc143596276]


Anwendungsübersichten
[bookmark: _Toc183848137]Geräteübernahme
[bookmark: _Toc251336312][bookmark: _Toc263922146][bookmark: _Toc263922147][bookmark: _Toc263922148][bookmark: _Toc263922151][bookmark: _Toc263922153][bookmark: _Toc263922154][bookmark: _Toc263922155][bookmark: _Toc263922156][bookmark: _Toc263922158][bookmark: _Toc263922159][bookmark: _Toc263922160][bookmark: _Toc263922163][bookmark: _Toc263922167][bookmark: _Toc263922168][bookmark: _Toc263922169][bookmark: _Toc263922175][bookmark: _Toc263922179][bookmark: _Toc263922189][bookmark: _Toc263922239][bookmark: _Toc263922252][bookmark: _Toc263922265][bookmark: _Toc263922272][bookmark: _Toc263922279][bookmark: _Toc263922286][bookmark: _Toc263922293][bookmark: _Toc263922300][bookmark: _Toc263922307][bookmark: _Toc263922320][bookmark: _Toc263922322][bookmark: _Toc263922323][bookmark: _Toc263922324][bookmark: _Toc263922326][bookmark: _Toc263922328][bookmark: _Toc263922329][bookmark: _Toc263922331][bookmark: _Toc263922333][bookmark: _Toc263922335][bookmark: _Toc263922336][bookmark: _Toc263922337][bookmark: _Toc263922338][bookmark: _Toc263922339][bookmark: _Toc263922342][bookmark: _Toc263922343][bookmark: _Toc263922344][bookmark: _Toc263922345][bookmark: _Toc263922346][bookmark: _Toc263922347][bookmark: _Toc263922348][bookmark: _Toc263922349][bookmark: _Toc263922351][bookmark: _Toc263922353][bookmark: _Toc263922355][bookmark: _Toc263922359][bookmark: _Toc263922360][bookmark: _Toc263922361][bookmark: _Toc263922363][bookmark: _Toc263922365][bookmark: _Toc263922367][bookmark: _Toc263922373][bookmark: _Toc263922381][bookmark: _Toc263922396][bookmark: _Toc263922490][bookmark: _Toc263922500][bookmark: _Toc263922519][bookmark: _Toc263922529][bookmark: _Toc263922539][bookmark: _Toc263922549][bookmark: _Toc263922559][bookmark: _Toc263922569][bookmark: _Toc263922579][bookmark: _Toc263922589][bookmark: _Toc263922932][bookmark: _Toc263922933][bookmark: _Toc263922934][bookmark: _Toc263922935][bookmark: _Toc263922936][bookmark: _Toc263922937][bookmark: _Toc263922939][bookmark: _Toc263922940][bookmark: _Toc263922942][bookmark: _Toc263922944][bookmark: _Toc263922946][bookmark: _Toc263922948][bookmark: _Toc263922950][bookmark: _Toc263922952][bookmark: _Toc263922954][bookmark: _Toc263922955][bookmark: _Toc263922956][bookmark: _Toc263922957][bookmark: _Toc263922963][bookmark: _Toc263922967][bookmark: _Toc263923099][bookmark: _Toc263923114][bookmark: _Toc263923122][bookmark: _Toc263923130][bookmark: _Toc263923138][bookmark: _Toc263923146][bookmark: _Toc263923154][bookmark: _Toc263923162][bookmark: _Toc263923170][bookmark: _Toc281686862][bookmark: _Toc281901049][bookmark: _Toc282602705][bookmark: _Toc282696449][bookmark: _Hlt3351818][bookmark: _Toc183848138]Erläuterung
Erläuterungen zur Geräteübernahme sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.
[bookmark: _Toc45210057][bookmark: _Toc159516143][bookmark: _Toc183848139]Geräteübernahmeangebot
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Angebot
Geräteübernahme
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSBA an MSBN
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	15001
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	QUOTES
	Angebot
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	310
	Angebot
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Datum zum geplanten Leistungsbeginn
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00004
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	76
	Lieferdatum/-zeit, geplant
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB3]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z07
	Kauf
	
	X

	
	Z08
	Nutzungsüberlassung
	
	X



	

	Nachrichtennummer der Anfrage
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00012
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAV
	Nummer der Anfrage
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [504]



	[504] Hinweis: Wert aus BGM+311 DE1004 der REQOTE mit der die Angebotsanfrage erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00014
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	15001
	Angebot Geräteübernahme
	
	X



	

	Währungsangaben
	
	

	SG4
		..
	
	Muss



	

		
	SG4
	CUX
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG4
	CUX
	6347
	



		
	2
	Referenzwährung
	
	X



	

		
	SG4
	CUX
	6345
	



		
	EUR
	Euro
	
	X



	

		
	SG4
	CUX
	6343
	



		
	4
	Währung der Rechnung
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X [500]



	[500] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [72]) ⊻ ([940] [73])) ∧ [516]



	[72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [951] [502]



	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[951] Format: Zählpunktbezeichnung

	Positionsdaten
	
	

	SG27
		..
	
	Muss



	

		
	SG27
	LIN
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	7140
	



		
	Produkt-/Leistungsnummer
	
	X [31]



	[31] Es sind nur die Artikelnummern erlaubt, die in der Codeliste der Artikelnummern des BDEW mit dem entsprechenden Prüfidentifikator versehen sind.

		
	SG27
	LIN
	7143
	



		
	Z01
	Artikelnummer
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	IMD
	
	00024
	



		Soll [1]
	[1] Wenn Position nicht angeboten werden kann, weil rechtliche Regelungen oder Rechte Dritter dem entgegenstehen

		
	SG27
	IMD
	7081
	



		
	Z09
	Kann nicht angeboten werden
	
	X



	

	Baujahr/Jahr des In Verkehrs bringen
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	DTM
	
	00025
	



		Muss [2]
	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.

		
	SG27
	DTM
	2005
	



		
	94
	Produktions-/Herstellungsdatum
	
	X

	
	Z03
	Baujahr/Jahr des in Verkehrs bringens
	
	X



	

		
	SG27
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X



	

		
	SG27
	DTM
	2379
	



		
	602
	CCYY
	
	X



	

	Eichgültigkeitsdauer bis
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	DTM
	
	00026
	



		Muss [2] ∧ ([5] ⊻ [3] ⊻ [22])
	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[3] Wenn CCI+++Z64 vorhanden ist
[5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist
[22] Wenn CCI+++Z75 vorhanden ist

		
	SG27
	DTM
	2005
	



		
	Z04
	Eichgültigkeit
	
	X



	

		
	SG27
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X



	

		
	SG27
	DTM
	2379
	



		
	602
	CCYY
	
	X



	

	Herstellernummer
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	GIN
	
	00027
	



		Soll [2] ∧ [4]
	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[4] Wenn am Gerät vorhanden und abweichend von Gerätenummer

		
	SG27
	GIN
	7405
	



		
	BN
	Serialnummer
	
	X



	

		
	SG27
	GIN
	7402
	



		
	Herstellernummer
	
	X



	

	Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	FTX
	
	00028
	



		Kann
	

		
	SG27
	FTX
	4451
	



		
	ACB
	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)
	
	X



	

		
	SG27
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Zähleinrichtung
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [5]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist

		
	SG28
	CCI
	
	00029
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	E13
	Zählertyp
	
	X



	

	Zähleinrichtung/Zählertyp
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00030
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	AHZ
	analoger Haushaltszähler (Drehstrom)
	
	X [4P0..1]

	
	BGZ
	Balgengaszähler
	
	X [5P0..1]

	
	DKZ
	Drehkolbengaszähler
	
	X [5P0..1]

	
	EHZ
	elektronischer Haushaltszähler
	
	X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]

	
	IVA
	Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)
	
	X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]

	
	LAZ
	Lastgangzähler
	
	X [4P0..1]

	
	MAZ
	Maximumzähler
	
	X [4P0..1]

	
	MME
	moderne Messeinrichtung nach MsbG
	
	X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]

	
	MRG
	Messdatenregistriergerät
	
	X [5P0..1]

	
	TRZ
	Turbinenradgaszähler
	
	X [5P0..1]

	
	UGZ
	Ultraschallgaszähler
	
	X [5P0..1]

	
	WGZ
	Wirbelgaszähler
	
	X [5P0..1]

	
	WSZ
	analoger Wechselstromzähler
	
	X [4P0..1]



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	Z01
	EDL40
	
	X [2P0..1]

	
	Z02
	EDL21
	
	X [2P0..1]

	
	Z03
	sonstiger EHZ
	
	X [2P0..1]

	
	Z04
	Standard
	
	X [3P0..1]

	
	Z05
	MeDa-Zähler
	
	X [3P0..1]



	

	Zähleinrichtung/Zählergröße (Gas)
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00031
	



		Muss [493]
	[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	G10
	Gaszähler G10
	
	X

	
	G100
	Gaszähler G100
	
	X

	
	G1000
	Gaszähler G1000
	
	X

	
	G10000
	Gaszähler G10000
	
	X

	
	G12500
	Gaszähler G12500
	
	X

	
	G16
	Gaszähler G16
	
	X

	
	G160
	Gaszähler G160
	
	X

	
	G1600
	Gaszähler G1600
	
	X

	
	G16000
	Gaszähler G16000
	
	X

	
	G2.5
	Gaszähler G2.5
	
	X

	
	G25
	Gaszähler G25
	
	X

	
	G250
	Gaszähler G250
	
	X

	
	G2500
	Gaszähler G2500
	
	X

	
	G350
	Gaszähler G350
	
	X

	
	G4
	Gaszähler G4
	
	X

	
	G40
	Gaszähler G40
	
	X

	
	G400
	Gaszähler G400
	
	X

	
	G4000
	Gaszähler G4000
	
	X

	
	G6
	Gaszähler G6
	
	X

	
	G65
	Gaszähler G65
	
	X

	
	G650
	Gaszähler G650
	
	X

	
	G6500
	Gaszähler G6500
	
	X



	

	Zähleinrichtung/Tarifanzahl
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00032
	



		Muss [492]
	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ETZ
	Eintarif
	
	X

	
	ZTZ
	Zweitarif
	
	X

	
	NTZ
	Mehrtarif
	
	X



	

	Zähleinrichtung/Energierichtung
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00033
	



		Muss [492]
	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ERZ
	Einrichtungszähler
	
	X

	
	ZRZ
	Zweirichtungszähler
	
	X



	

	Wandler
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [492] ∧ [9]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[9] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000657 vorhanden ist
[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom

		
	SG28
	CCI
	
	00034
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Z25
	Wandler
	
	X



	

	Wandlertyp und Faktor
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00035
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	MBW
	Blockstromwandler
	
	X

	
	MIW
	Messwandlersatz Strom
	
	X

	
	MPW
	Kombimesswandlersatz (Strom und Spannung)
	
	X

	
	MUW
	Messwandlersatz Spannung
	
	X



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	Wandlerfaktor
	
	M [914] [10]



	[10] Wenn SG28 CAV+MIW/MPW/MBW vorhanden
[914] Format: Möglicher Wert: > 0

	Mengenumwerter
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [493] ∧ [9]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[9] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000657 vorhanden ist
[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas

		
	SG28
	CCI
	
	00036
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Z64
	Mengenumwerter
	
	X



	

	Mengenumwertertyp
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00037
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	DMU
	Dichtemengenumwerter
	
	X

	
	TMU
	Temperaturmengenumwerter
	
	X

	
	ZMU
	Zustandsmengenumwerter
	
	X



	

	Kommunikationseinrichtung
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [11]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[11] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000665 vorhanden ist

		
	SG28
	CCI
	
	00038
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Z26
	Kommunikationseinrichtung
	
	X



	

	Kommunikationseinrichtung
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00039
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	GSM
	GSM/GPRS/UMTS-Kom.-Einr.
	
	X

	
	ETH
	Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN
	
	X

	
	PLC
	PLC-Kom.-Einrichtung
	
	X

	
	PST
	Festnetz-Kom.-Einricht. TAE
	
	X

	
	DSL
	DSL-Kom.Einr.
	
	X

	
	LTE
	LTE-Kom.-Einr.
	
	X



	

	Technische Steuereinrichtung
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [12]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[12] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000673 vorhanden ist

		
	SG28
	CCI
	
	00040
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Z27
	Technische Steuereinrichtung
	
	X



	

	Technische Steuereinrichtung
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00041
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	RSU
	Rundsteuerempfänger
	
	X

	
	TSU
	Tarifschaltuhr
	
	X



	

	Smartmeter-Gateway
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [15]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[15] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000772 vorhanden ist

		
	SG28
	CCI
	
	00042
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Z75
	Smartmeter-Gateway
	
	X



	

	Firmware-Version
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00043
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ZV8
	Firmware-Version
	
	X



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	Firmware-Version
	
	X



	

	Hersteller-Typbezeichnung
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00044
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ZV9
	Hersteller-Typbezeichnung
	
	X



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	Hersteller-Typbezeichnung
	
	X



	

	SIM-Karten-Nr
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00045
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ZW0
	SIM-Karten-Nr
	
	X



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	SIM-Karten-Nr
	
	X



	

	Modem-Kennung IMSI
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00046
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ZW1
	Modem-Kennung IMSI
	
	X



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	Modem-Kennung IMSI
	
	X



	

	TK-Provider
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00047
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ZW2
	TK-Provider
	
	X



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	TK-Provider
	
	X



	

	IP-Version
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00048
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	ZW3
	IP-Version
	
	X



	

		
	SG28
	CAV
	7110
	



		
	IP-Version
	
	X



	

	Steuerbox
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [16]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[16] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000780 vorhanden ist

		
	SG28
	CCI
	
	00049
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Z76
	Steuerbox
	
	X



	

	Befestigungsart
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [5]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist

		
	SG28
	CCI
	
	00050
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Z28
	Befestigungsart Zähleinrichtung
	
	X



	

	Befestigungsart
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00051
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	BKE
	Stecktechnik (Befestigungs- und Kontaktierungseinrichtung)
	
	X [4P0..1]

	
	DPA
	3-Dreipunktaufhängung
	
	X [4P0..1]

	
	HUT
	Hutschiene
	
	X [4P0..1]

	
	Z31
	Einstutzen-Zähler
	
	X [5P0..1]

	
	Z32
	Zweistutzen-Zähler
	
	X [5P0..1]



	

	Messwerterfassung
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2] ∧ [5]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist

		
	SG28
	CCI
	
	00052
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	E12
	Messwerterfassung an der Zähleinrichtung
	
	X



	

	Messwerterfassung
	
	

	SG28
		..
	
	



	

		
	SG28
	CAV
	
	00053
	



		Muss
	

		
	SG28
	CAV
	7111
	



		
	AMR
	fernauslesbare Zähler
	
	X

	
	MMR
	manuell ausgelesene Zähler
	
	X



	

	Preisangaben
	
	

	SG31
		..
	
	Muss [2] ∧ [2068]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[2068] Pro SG27 LIN ist die SG31 PRI genau einmal anzugeben.

		
	SG31
	PRI
	
	00054
	



		Muss
	

		
	SG31
	PRI
	5125
	



		
	CAL
	Berechnungspreis
	
	X



	

		
	SG31
	PRI
	5118
	



		
	Preis, Betrag
	
	X [912]



	[912] Format: max. 6 Nachkommastellen

		
	SG31
	PRI
	5284
	



		
	Einzelpreisbasis, Menge
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

		
	SG31
	PRI
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X [79]

	
	DAY
	Tag
	
	X [80]



	[79] Wenn IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Wert Z07 (Kauf) vorhanden.
[80] Wenn IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Wert Z08 (Nutzungsüberlassung) vorhanden.

	Gerätenummer
	
	

	SG32
		..
	
	Soll [2] ∧ [13] ∧ [506]



	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
[13] Wenn am Gerät vorhanden
[506] Hinweis: Wenn zu einer Position (z. B. Messwandlersatz) mehrere Gerätenummern existieren, sind die Gerätenummern in derselben Position (LIN-Segment) mittels Wiederholung der SG32 RFF+Z09 anzugeben

		
	SG32
	RFF
	
	00055
	



		Muss
	

		
	SG32
	RFF
	1153
	



		
	Z09
	Gerätenummer
	
	X



	

		
	SG32
	RFF
	1154
	



		
	Gerätenummer
	
	X



	

	Referenz auf einen veröffentlichten Preiskatalog
	
	

	SG32
		..
	
	Kann



	

		
	SG32
	RFF
	
	00057
	



		Muss
	

		
	SG32
	RFF
	1153
	



		
	APF
	Verweis auf Katalognummer
	
	X



	

		
	SG32
	RFF
	1154
	



		
	Katalognummer
	
	X



	

		
	SG32
	RFF
	1156
	



		
	Zeilennummer
	
	X



	

		
	SG32
	RFF
	1056
	



		
	Versionsnummer
	
	X



	

	Beteiligter Marktpartner MP-ID
	
	

	SG42
		..
	
	Soll [30] ∧ [44] ∧ [503]



	[30] Wenn SG27 IMD+Z09 vorhanden
[44] Wenn MSBA nicht Eigentümer des Gerätes/der Geräte ist
[503] Hinweis: Es ist die MP-ID des Eigentümers (MSB) zur bilateralen Klärung anzugeben, wenn z. B. der MSBA das Gerät / die Geräte selbst gepachtet hat.

		
	SG42
	NAD
	
	00058
	



		Muss
	

		
	SG42
	NAD
	3035
	



		
	VY
	andere zugehörige Partei
	
	X



	

		
	SG42
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X



	

		
	SG42
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X

	
	332
	DE, DVGW Service & Consult GmbH
	
	X



	

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00099
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00100
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	


 

[bookmark: _Toc45210072][bookmark: _Toc159516160][bookmark: _Toc183848140]Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Angebot Abrechnung
Messstellenbetrieb MSB
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSB an LF
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	15002
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	QUOTES
	Angebot
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z29
	Abrechnung des Messstellenbetriebs vom MSB an den LF
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Ausführungsdatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00005
	



		Muss [27]
	[27] Wenn DTM+469 nicht vorhanden

		
	
	DTM
	2005
	



		
	203
	Ausführungsdatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		Soll [26] ∧ [28] ∧ [29]
	[26] Wenn DTM+203 nicht vorhanden
[28] Wenn RFF+AAV vorhanden
[29] Wenn DTM+469 in Anfrage (REQOTE) vorhanden war

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z33
	Angebot auf Basis Preisblatt
	
	X

	
	Z34
	Individuelles Angebot
	
	X



	

	Nachrichtennummer der Anfrage
	
	

	SG1
		..
	
	Soll [17]



	[17] Wenn das Angebot per REQOTE angefragt wurde

		
	SG1
	RFF
	
	00012
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAV
	Nummer der Anfrage
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [505]



	[505] Hinweis: Wert aus BGM+Z29 DE1004 der REQOTE, mit der die Anfrage Rechnungsabwicklung erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00014
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	15002
	Angebot Rechnungsabwicklung MSB über LF
	
	X



	

	Währungsangaben
	
	

	SG4
		..
	
	Muss [21]



	[21] Wenn IMD++Z34 vorhanden

		
	SG4
	CUX
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG4
	CUX
	6347
	



		
	2
	Referenzwährung
	
	X



	

		
	SG4
	CUX
	6345
	



		
	EUR
	Euro
	
	X



	

		
	SG4
	CUX
	6343
	



		
	4
	Währung der Rechnung
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [72]) ⊻ ([940] [73])) ∧ [516]



	[72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X [950] [501]



	[501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[950] Format: Marktlokations-ID

	Positionsdaten
	
	

	SG27
		..
	
	Muss



	

		
	SG27
	LIN
	
	00022
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	7140
	



		
	Produkt-/Leistungsnummer
	
	X ([31] ∧ ([65] ⊻ [66])) ⊻ ([942] [69] ∧ ([67] ⊻ [68]))



	[31] Es sind nur die Artikelnummern erlaubt, die in der Codeliste der Artikelnummern des BDEW mit dem entsprechenden Prüfidentifikator versehen sind.
[65] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 < 202312312300?+00
[66] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 < 202312312300?+00
[67] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 ≥ 202312312300?+00
[68] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 ≥ 202312312300?+00
[69] Es sind nur Werte aus der EDI@Energy Codeliste der Artikelnummern und Artikel-ID erlaubt, die im Kapitel 3.5 "Abrechnung Messstellenbetrieb für die Sparte Strom" genannt sind.
[942] Format: n1-n2-n1-n3

		
	SG27
	LIN
	7143
	



		
	Z01
	Artikelnummer
	
	X [65] ⊻ [66]

	
	Z09
	Artikel-ID
	
	X [67] ⊻ [68]



	[65] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 < 202312312300?+00
[66] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 < 202312312300?+00
[67] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 ≥ 202312312300?+00
[68] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 ≥ 202312312300?+00

	Zusätzliche Produktidentifikation
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00023
	



		Muss [20] ∧ ([65] ⊻ [66])
	[20] Wenn IMD++Z33 vorhanden
[65] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 < 202312312300?+00
[66] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 < 202312312300?+00

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	1
	Zusätzliche Identifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Preisschlüsselstamm
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z06
	Preisschlüsselstamm
	
	X



	

	Preisangaben
	
	

	SG31
		..
	
	Muss ([81] ∧ [2069]) ⊻ ([82] ∧ [2070])



	[81] Wenn IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Wert Z33 (Angebot auf Basis Preisblatt) vorhanden.
[82] Wenn IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Wert Z34 (Individuelles Angebot) vorhanden.
[2069] Pro SG27 LIN ist die SG31 PRI genau einmal anzugeben. Dabei muss in der SG31 PRI im DE5284 eine Mengenangabe mit dem Code H87 (Stück) im DE6411 angegeben sein.
[2070] Pro SG27 LIN ist die SG31 PRI zweimal anzugeben. Dabei muss genau eine SG31 PRI mit Preis- und Mengenangabe und dem Code H87 (Stück) im DE6411 und genau eine SG31 PRI mit Preis- und Mengenangabe und dem Code DAY (Tag) im DE6411 vorhanden sein.

		
	SG31
	PRI
	
	00054
	



		Muss
	

		
	SG31
	PRI
	5125
	



		
	CAL
	Berechnungspreis
	
	X



	

		
	SG31
	PRI
	5118
	



		
	Preis, Betrag
	
	M [21] ∧ [912]



	[21] Wenn IMD++Z34 vorhanden
[912] Format: max. 6 Nachkommastellen

		
	SG31
	PRI
	5284
	



		
	Einzelpreisbasis, Menge
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

		
	SG31
	PRI
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X 

	
	DAY
	Tag
	
	X [21]



	[21] Wenn IMD++Z34 vorhanden

	Referenz auf ID weiterer Marktlokationen
	
	

	SG32
		..
	
	Soll [18] ∧ [20]



	[18] Wenn Angebot mehrere Marktlokationen abdeckt, an welchen der identische Anschlussnutzer vorhanden ist und deren messtechnische Einordnung iMS ist (Marktlokation aus SG11 LOC+172 und alle Marktlokationen, die in einem SG29 RFF+Z18 aufgeführt sind).
[20] Wenn IMD++Z33 vorhanden

		
	SG32
	RFF
	
	00056
	



		Muss
	

		
	SG32
	RFF
	1153
	



		
	Z18
	Marktlokation
	
	X



	

		
	SG32
	RFF
	1154
	



		
	ID einer Marktlokation
	
	X [950]



	[950] Format: Marktlokations-ID

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00099
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00100
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	


[bookmark: _Toc183848141]Angebot zur Anfrage von Werten
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Angebot zur Anfrage von Werten
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSB an ESA
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	15003
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	QUOTES
	Angebot
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z57
	Übermittlung von Werten an ESA
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1]



	

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Erforderliche Zeitspanne zur Einrichtung der Übermittlung von Werten ab Bestellung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00008
	



		Kann
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	279
	Vom Bestelleingangsdatum bis Lieferdatum
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Zeitraum
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

		
	
	DTM
	2379
	



		
	802
	Monat
	
	X

	
	803
	Woche
	
	X

	
	804
	Tag
	
	X



	

	Gültigkeitsdauer (Bindungsfrist des Angebots)
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00009
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	273
	Gültigkeitszeitspanne
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Zeitraum
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

		
	
	DTM
	2379
	



		
	802
	Monat
	
	X

	
	803
	Woche
	
	X

	
	804
	Tag
	
	X



	

	Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	FTX
	
	00011
	



		Kann
	

		
	
	FTX
	4451
	



		
	ACB
	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)
	
	X



	

		
	
	FTX
	4440
	



		
	Freier Text
	
	X



	

	Nachrichtennummer der Anfrage
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00012
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAV
	Nummer der Anfrage
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X



	

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00014
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	15003
	Angebot zur Anfrage von Werten für ESA
	
	X



	

	Währungsangaben
	
	

	SG4
		..
	
	Muss



	

		
	SG4
	CUX
	
	00015
	



		Muss
	

		
	SG4
	CUX
	6347
	



		
	2
	Referenzwährung
	
	X



	

		
	SG4
	CUX
	6345
	



		
	EUR
	Euro
	
	X



	

		
	SG4
	CUX
	6343
	



		
	4
	Währung der Rechnung
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [72]) ⊻ ([940] [73])) ∧ [516]



	[72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [501]) ⊻ ([951] [502]) ⊻ ([950] [507]) ⊻ ([960] [512])



	[501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[507] Hinweis: Verwendung der ID der Tranche
[512] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [77]



	[77] Wenn in der Anfrage nach Werten ein Messprodukt enthalten war, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.1 "Werte nach Typ 2 aus Backend" enthalten ist.

		
	SG27
	LIN
	
	00070
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z67
	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00071
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [74] 



	[74] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.1 "Werte nach Typ 2 aus Backend" enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00072
	



		Muss [2042]
	[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	OBIS-Kennzahl für Werte nach Typ 2 Backend
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00073
	



		Muss [2073]
	[2073] Das PIA (OBIS-Kennzahl für Werte nach Typ 2 Backend) ist mindestens einmal anzugeben. Es kann in Abhängigkeit zu den anderen PIA Segmenten innerhalb derselben SG27 LIN (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ2 aus Backend) maximal bis zu 23 mal angegeben werden sofern die anderen PIA Segmente innerhalb derselben SG27 LIN nicht mehr als einmal angegeben werden. Die maximale Anzahl an PIA-Segmenten je SG27 LIN ist 25.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	OBIS-Kennzahl für Werte nach Typ 2 Backend
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	SRW
	OBIS-Kennzahl
	
	X



	

	Preisangaben
	
	

	SG31
		..
	
	Muss [2071]



	[2071] Diese SG31 PRI (Preisangabe zur Position) ist bis zu dreimal anzugeben. Es ist so oft anzugeben, wie innerhalb derselben SG27 LIN (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ2 aus Backend) das PIA+Z02 (Artikel-ID) vorhanden ist.

		
	SG31
	PRI
	
	00074
	



		Muss
	

		
	SG31
	PRI
	5125
	



		
	CAL
	Berechnungspreis
	
	X



	

		
	SG31
	PRI
	5118
	



		
	Preis, Betrag
	
	X [912]



	[912] Format: max. 6 Nachkommastellen

		
	SG31
	PRI
	5387
	



		
	Z01
	Einrichtungspreis
	
	X [83]

	
	Z02
	Transaktionspreis
	
	X [85]

	
	Z03
	Betriebspreis
	
	X [84]



	[83] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "01" (Kosten für das Einrichten des Messprodukts) vorhanden ist.
[84] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "02" (Kosten für den Betrieb des Messprodukts) vorhanden ist.
[85] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "03" (Kosten für die anfallenden Transaktionen des Messprodukts) vorhanden ist.

		
	SG31
	PRI
	5284
	



		
	Einzelpreisbasis, Menge
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG31
	PRI
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X [86] ⊻ [87]

	
	DAY
	Tag
	
	X [88]



	[86] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z01 (Einrichtungspreis) vorhanden ist.
[87] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z02 (Transaktionspreis) vorhanden ist.
[88] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z03 (Betriebspreis) vorhanden ist.

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [78]



	[78] Wenn in der Anfrage nach Werten ein Messprodukt enthalten war, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 "Werte nach Typ 2 aus SMWG" enthalten ist.

		
	SG27
	LIN
	
	00075
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z68
	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00076
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [75] 



	[75] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 "Werte nach Typ 2 aus SMGW" enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00077
	



		Muss [2042] 
	[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Preisangaben
	
	

	SG31
		..
	
	Muss [2072]



	[2072] Diese SG31 PRI (Preisangabe zur Position) ist bis zu dreimal anzugeben. Es ist so oft anzugeben, wie innerhalb derselben SG27 LIN (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) das PIA+Z02 (Artikel-ID) vorhanden ist.

		
	SG31
	PRI
	
	00080
	



		Muss
	

		
	SG31
	PRI
	5125
	



		
	CAL
	Berechnungspreis
	
	X



	

		
	SG31
	PRI
	5118
	



		
	Preis, Betrag
	
	X [912]



	[912] Format: max. 6 Nachkommastellen

		
	SG31
	PRI
	5387
	



		
	Z01
	Einrichtungspreis
	
	X [83]

	
	Z02
	Transaktionspreis
	
	X [85]

	
	Z03
	Betriebspreis
	
	X [84]



	[83] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "01" (Kosten für das Einrichten des Messprodukts) vorhanden ist.
[84] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "02" (Kosten für den Betrieb des Messprodukts) vorhanden ist.
[85] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "03" (Kosten für die anfallenden Transaktionen des Messprodukts) vorhanden ist.

		
	SG31
	PRI
	5284
	



		
	Einzelpreisbasis, Menge
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG31
	PRI
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X [86] ⊻ [87]

	
	DAY
	Tag
	
	X [88]



	[86] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z01 (Einrichtungspreis) vorhanden ist.
[87] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z02 (Transaktionspreis) vorhanden ist.
[88] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z03 (Betriebspreis) vorhanden ist.

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00099
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00100
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	


 

[bookmark: _Toc183848142]Bestellung einer Konfiguration
[bookmark: _Toc183848143]Erläuterung
Erläuterungen zur Bestellung einer Konfiguration sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.
[bookmark: _Toc183848144]Angebot einer Konfiguration
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Angebot einer Konfiguration
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSB an NB, LF
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	15004
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	QUOTES
	Angebot
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z74
	Bestellung eines Angebots einer Konfiguration
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Produkt-/Leistungsbeschreibung
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	IMD
	
	00010
	



		Muss
	

		
	
	IMD
	7081
	



		
	Z55
	Änderung Konfiguration
	
	X

	
	Z64
	Neukonfiguration
	
	X



	

	Nachrichtennummer der Anfrage
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00012
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAV
	Nummer der Anfrage
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [511]



	[511] Hinweis: Wert aus BGM+Z74 (Bestellung eines Angebots einer Konfiguration) DE1004 der REQOTE mit der die Anfrage einer Konfiguration erfolgt ist.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00014
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	15004
	Angebot zur Anfrage einer Konfiguration
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Ansprechpartner
	
	

	SG14
		..
	
	Muss



	

		
	SG14
	CTA
	
	00017
	



		Muss
	

		
	SG14
	CTA
	3139
	



		
	IC
	Informationskontakt
	
	X



	

		
	SG14
	CTA
	3412
	



		
	Kontakt
	
	X



	

	Kommunikationsverbindung
	
	

	SG14
		..
	
	



	

		
	SG14
	COM
	
	00018
	



		Muss
	

		
	SG14
	COM
	3148
	



		
	Kommunikationsadresse, Identifikation
	
	X (([939] [72]) ⊻ ([940] [73])) ∧ [516]



	[72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist
[73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist
[516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

		
	SG14
	COM
	3155
	



		
	EM
	Elektronische Post
	
	X [1P0..1]

	
	FX
	Telefax
	
	X [1P0..1]

	
	TE
	Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AJ
	weiteres Telefon
	
	X [1P0..1]

	
	AL
	Handy
	
	X [1P0..1]



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([950] [501] ∧ ([50] ∨ [52])) ⊻ ([951] [502] ∧ ([52] ∨ [53])) ⊻ ([960] [512] ∧ ([50] ∨ [51] ∨ [52])) ⊻ ([961] [513] ∧ ([49] ∨ [50] ∨ [51]))



	[49] Wenn SG27 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) vorhanden
[50] Wenn SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) vorhanden
[51] Wenn SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) vorhanden
[52] Wenn SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) vorhanden
[53] Wenn SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ2 aus SMGW) vorhanden
[501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation
[502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[512] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[513] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource
[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID
[961] Format: SR-ID

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [54] ∧ [2060] ∧ [58]



	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden
[58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
[2060] Pro Nachricht ist die SG27 LIN+Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00059
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z64
	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00060
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [59]



	[59] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.1 „Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00061
	



		Muss [2042] ∧ [514]
	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden.
[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Zugeordnete Schaltzeitdefinition
	
	

	SG28
		..
	
	Muss



	

		
	SG28
	CCI
	
	00062
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z52
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Code der Schaltzeitdefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [54] ∧ [2061] ∧ ([55] ⊻ [57] ⊻ [58])  



	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden
[55] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist.
[57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist.
[58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
[2061] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00063
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z65
	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00064
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [60]



	[60] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.2 „Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00065
	



		Muss [2042] ∧ [514]
	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden.
[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Zugeordnete Leistungskurvendefinition
	
	

	SG28
		..
	
	Muss



	

		
	SG28
	CCI
	
	00066
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z53
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Code der Leistungskurvendefinition
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [54] ∧ [2062] ∧ ([57] ⊻ [58])



	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden
[57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist.
[58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
[2062] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00067
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z66
	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00068
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [61]



	[61] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.3 „Konfigurationsprodukte Ad-hoc-Steuerkanal“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00069
	



		Muss [2042] ∧ [514]
	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden.
[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [54] ∧ [2063] ∧ ([55] ⊻ [56] ⊻ [57])




	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden
[55] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktlokation angegeben ist.
[56] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist.
[57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist.
[2063] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00070
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z67
	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	X



	

	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00071
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [62]



	[62] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.5 „Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00072
	



		Muss [2042] ∧ [514]
	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden.
[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	Soll [54] ∧ [2064] ∧ [56]



	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden
[56] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist.
[2064] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) maximal einmal anzugeben.

		
	SG27
	LIN
	
	00075
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [903]



	[903] Format: Möglicher Wert: 1

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z68
	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	X



	

	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00076
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [63]



	[63] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00077
	



		Muss [2042] ∧ [514]
	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden.
[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	

	SG28
		..
	
	Muss



	

		
	SG28
	CCI
	
	00078
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z54
	Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	ZF7
	selbstständige Änderungsmöglichkeit erforderlich
	
	X

	
	ZF8
	selbstständige Änderungsmöglichkeit nicht erforderlich
	
	X



	

	Schwellwerte
	
	

	SG28
		..
	
	Muss [2066] ∧ [71]



	[71] Wenn innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
[2066] Diese SG28 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.

		
	SG28
	CCI
	
	00079
	



		Muss
	

		
	SG28
	CCI
	7059
	



		
	Z60
	Schwellwerte
	
	X



	

		
	SG28
	CCI
	7037
	



		
	Messprodukt-Position-Code
	
	X [70]



	[70] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.

		
	SG28
	CCI
	7036
	



		
	oberer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

		
	SG28
	CCI
	7036
	



		
	unterer Schwellwert
	
	X [906] ∧ [962]



	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen
[962] Format: max. 6 Vorkommastellen

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00099
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00100
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	





[bookmark: _Toc183847497][bookmark: _Toc183848145]Angebot Änderung der Technik der Lokation
	EDIFACT Struktur
		
	Beschreibung
	
	Angebot Änderung Technik
	
	Bedingung
	

	
	Kommunikation von
	
	MSB an NB, LF
	
	
	
	

	
	Prüfidentifikator
	
	15005
	
	
	




	Nachrichten-Kopfsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNH
	
	00001
	



		Muss
	

		
	
	UNH
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X



	

		
	
	UNH
	0065
	



		
	QUOTES
	Angebot
	
	X



	

		
	
	UNH
	0052
	



		
	D
	Entwurfs-Version
	
	X



	

		
	
	UNH
	0054
	



		
	10A
	Ausgabe 2010 - A
	
	X



	

		
	
	UNH
	0051
	



		
	UN
	UN/CEFACT
	
	X



	

		
	
	UNH
	0057
	



		
	1.3c
	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung
	
	X



	

	Beginn der Nachricht
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	BGM
	
	00002
	



		Muss
	

		
	
	BGM
	1001
	



		
	Z93
	Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation
	
	X



	

		
	
	BGM
	1004
	



		
	Dokumentennummer
	
	X



	

	Nachrichtendatum
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00003
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	137
	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [931] [494]



	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.
[931] Format: ZZZ = +00

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Startdatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00006
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	469
	Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] [520]



	[520] Hinweis: Angabe des Beginnzeitpunkts des voraussichtlich frühesten Umsetzungstermins, der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung ermittelt werden kann.

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Endedatum oder Zeitpunkt
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	DTM
	
	00007
	



		Muss
	

		
	
	DTM
	2005
	



		
	472
	Endedatum oder -zeitpunkt, spätestes/r
	
	X



	

		
	
	DTM
	2380
	



		
	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert
	
	X [UB1] [521]



	[521] Hinweis: Angabe des Endezeitpunkts des voraussichtlich frühesten Umsetzungstermins, der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung ermittelt werden kann.. 

		
	
	DTM
	2379
	



		
	303
	CCYYMMDDHHMMZZZ
	
	X



	

	Nachrichtennummer der Anfrage
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00012
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	AAV
	Nummer der Anfrage
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Nachrichtennummer
	
	X [517]



	[517] Hinweis: Wert aus BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) DE1004 der REQOTE mit der die Anfrage Angebot Änderung Technik erfolgt ist.

	Referenz Nachrichtennummer
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00013
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	ACW
	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	Referenz, Identifikation
	
	X [519]



	[519] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der PRICAT mit der das Preisblatt B des MSB, auf dem dieses Angebot basiert, übermittelt wurde.

	Prüfidentifikator
	
	

	SG1
		..
	
	Muss



	

		
	SG1
	RFF
	
	00014
	



		Muss
	

		
	SG1
	RFF
	1153
	



		
	Z13
	Prüfidentifikator
	
	X



	

		
	SG1
	RFF
	1154
	



		
	15005
	Angebot zur Anfrage Änderung Technik
	
	X



	

	MP-ID Absender
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00016
	



		Kann
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MS
	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	MP-ID Empfänger
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00019
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	MR
	Nachrichtenempfänger
	
	X



	

		
	SG11
	NAD
	3039
	



		
	MP-ID
	
	X [39]



	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

		
	SG11
	NAD
	3055
	



		
	9
	GS1
	
	X

	
	293
	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
	
	X



	

	Liefer-, bzw. Bezugsort
	
	

	SG11
		..
	
	Muss



	

		
	SG11
	NAD
	
	00020
	



		Muss
	

		
	SG11
	NAD
	3035
	



		
	DP
	Lieferanschrift
	
	X



	

	Meldepunkt
	
	

	SG11
		..
	
	



	

		
	SG11
	LOC
	
	00021
	



		Muss
	

		
	SG11
	LOC
	3227
	



		
	172
	Meldepunkt
	
	X



	

		
	SG11
	LOC
	3225
	



		
	Identifikator
	
	X ([951] [502]) ⊻ ([961] [513]) ⊻ ([960] [512])




	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
[512] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation
[513] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource
[951] Format: Zählpunktbezeichnung
[960] Format: Netzlokations-ID
[961] Format: SR-ID

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2074] ∧ [56]



	[56] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist.
[2074] Pro Nachricht ist diese SG27 so oft zu wiederholen, bis für jedes angefragte Produkt derselben SG27 aus der Anfrage eine Angebotsposition angegeben wurde. 

		
	SG27
	LIN
	
	00081
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z19
	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Messlokation
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00082
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [90]




	[90] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Messlokation" vorhanden sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00083
	



		Muss [2075] ∧ [518]
	[518] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt B des MSB.
[2075] Pro SG27 LIN kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) bis zu zweimal angegeben werden. Einmal für die Artikel-ID gemäß Preisblatt B des MSB und einmal für die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB. Hat der MSB in der angegebenen Version des Preisblatt B keine Artikel-ID für "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik einer Lokation) angegeben, kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) nur einmal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X [959]



	[959] Format: n13-n2

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Preisangaben
	
	

	SG31
		..
	
	Muss [2076]



	[2076] Pro SG27 LIN kann die SG31 Preisangabe zur Position nur einmal angegeben werden. Die Angabe der Preisangaben zur Position bezieht sich auf die Artikel-ID bei der es sich nicht um die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB handelt. 

		
	SG31
	PRI
	
	00084
	



		Muss
	

		
	SG31
	PRI
	5125
	



		
	CAL
	Berechnungspreis
	
	X



	

	verbindliche Mengenangabe
	
	

	SG31
		..
	
	



	

		
	SG31
	RNG
	
	00085
	



		Muss [94]
	[94] Wenn RNG+Z04 (unverbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden

		
	SG31
	RNG
	6167
	



		
	Z03
	verbindliche Mengenangabe
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6162
	



		
	Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	unverbindliche Mengenangabe
	
	

	SG31
		..
	
	



	

		
	SG31
	RNG
	
	00086
	



		Muss [93]
	[93] Wenn RNG+Z03 (verbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden

		
	SG31
	RNG
	6167
	



		
	Z04
	unverbindliche Mengenangabe
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6162
	



		
	minimale Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

		
	SG31
	RNG
	6152
	



		
	maximale Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2074] ∧ [57]



	[57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist.
[2074] Pro Nachricht ist diese SG27 so oft zu wiederholen, bis für jedes angefragte Produkt derselben SG27 aus der Anfrage eine Angebotsposition angegeben wurde. 

		
	SG27
	LIN
	
	00087
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z55
	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Netzlokation
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00088
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [91]




	[91] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Netzlokation" vorhanden sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00089
	



		Muss [2075] ∧ [518]
	[518] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt B des MSB.
[2075] Pro SG27 LIN kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) bis zu zweimal angegeben werden. Einmal für die Artikel-ID gemäß Preisblatt B des MSB und einmal für die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB. Hat der MSB in der angegebenen Version des Preisblatt B keine Artikel-ID für "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik einer Lokation) angegeben, kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) nur einmal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X [959]



	[959] Format: n13-n2

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Preisangaben
	
	

	SG31
		..
	
	Muss [2076]



	[2076] Pro SG27 LIN kann die SG31 Preisangabe zur Position nur einmal angegeben werden. Die Angabe der Preisangaben zur Position bezieht sich auf die Artikel-ID bei der es sich nicht um die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB handelt. 

		
	SG31
	PRI
	
	00090
	



		Muss
	

		
	SG31
	PRI
	5125
	



		
	CAL
	Berechnungspreis
	
	X



	

	verbindliche Mengenangabe
	
	

	SG31
		..
	
	



	

		
	SG31
	RNG
	
	00091
	



		Muss [94]
	[94] Wenn RNG+Z04 (unverbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden

		
	SG31
	RNG
	6167
	



		
	Z03
	verbindliche Mengenangabe
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6162
	



		
	Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	unverbindliche Mengenangabe
	
	

	SG31
		..
	
	



	

		
	SG31
	RNG
	
	00092
	



		Muss [93]
	[93] Wenn RNG+Z03 (verbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden

		
	SG31
	RNG
	6167
	



		
	Z04
	unverbindliche Mengenangabe
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6162
	



		
	minimale Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

		
	SG31
	RNG
	6152
	



		
	maximale Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	

	SG27
		..
	
	Muss [2074] ∧ [58]



	[58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist.
[2074] Pro Nachricht ist diese SG27 so oft zu wiederholen, bis für jedes angefragte Produkt derselben SG27 aus der Anfrage eine Angebotsposition angegeben wurde. 

		
	SG27
	LIN
	
	00093
	



		Muss
	

		
	SG27
	LIN
	1082
	



		
	Positionsnummer
	
	X [911]



	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend

		
	SG27
	LIN
	1229
	



		
	Z56
	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	X



	

	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00094
	



		Muss
	

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	5
	Produktidentifikation
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Produkt-Code
	
	X [92]




	[92] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Steuerbare Ressource" vorhanden sind.

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z11
	Produkt
	
	X



	

	Artikel-ID
	
	

	SG27
		..
	
	



	

		
	SG27
	PIA
	
	00095
	



		Muss [2075] ∧ [518]
	[518] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt B des MSB.
[2075] Pro SG27 LIN kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) bis zu zweimal angegeben werden. Einmal für die Artikel-ID gemäß Preisblatt B des MSB und einmal für die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB. Hat der MSB in der angegebenen Version des Preisblatt B keine Artikel-ID für "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik einer Lokation) angegeben, kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) nur einmal angegeben werden.

		
	SG27
	PIA
	4347
	



		
	Z02
	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID
	
	X



	

		
	SG27
	PIA
	7140
	



		
	Artikel-ID
	
	X [959]



	[959] Format: n13-n2

		
	SG27
	PIA
	7143
	



		
	Z09
	Artikel-ID
	
	X



	

	Preisangaben
	
	

	SG31
		..
	
	Muss [2076]



	[2076] Pro SG27 LIN kann die SG31 Preisangabe zur Position nur einmal angegeben werden. Die Angabe der Preisangaben zur Position bezieht sich auf die Artikel-ID bei der es sich nicht um die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB handelt. 

		
	SG31
	PRI
	
	00096
	



		Muss
	

		
	SG31
	PRI
	5125
	



		
	CAL
	Berechnungspreis
	
	X



	

	verbindliche Mengenangabe
	
	

	SG31
		..
	
	



	

		
	SG31
	RNG
	
	00097
	



		Muss [94]
	[94] Wenn RNG+Z04 (unverbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden

		
	SG31
	RNG
	6167
	



		
	Z03
	verbindliche Mengenangabe
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6162
	



		
	Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	unverbindliche Mengenangabe
	
	

	SG31
		..
	
	



	

		
	SG31
	RNG
	
	00098
	



		Muss [93]
	[93] Wenn RNG+Z03 (verbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden

		
	SG31
	RNG
	6167
	



		
	Z04
	unverbindliche Mengenangabe
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6411
	



		
	H87
	Stück
	
	X



	

		
	SG31
	RNG
	6162
	



		
	minimale Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

		
	SG31
	RNG
	6152
	



		
	maximale Mengenangabe
	
	X [908]



	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n

	Abschnitts-Kontrollsegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNS
	
	00099
	



		Muss
	

		
	
	UNS
	0081
	



		
	S
	Trennung von Positions- und Summenteil
	
	X



	

	Nachrichten-Endesegment
	
	

	
		..
	
	



	

		
	
	UNT
	
	00100
	



		Muss
	

		
	
	UNT
	0074
	



		
	Anzahl der Segmente in einer Nachricht
	
	X



	

		
	
	UNT
	0062
	



		
	Nachrichten-Referenznummer
	
	X
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	Änd-ID
	Ort
	Änderungen
	Grund der Anpassung
	Status

	
	
	Bisher
	Neu
	
	

	10000
	Gesamtes Dokument
	Version 1.1
	Version 1.1a
	Version AHB aktualisiert. Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.
	Genehmigt

	26146
	Alle Anwendungsübersichten mit einem „Kann“ in SG14 Ansprechpartner
	SG5 Ansprechpartner inkl. Untersegmente 
vorhanden
	SG5 Ansprechpartner inkl. Untersegmente 
nicht vorhanden
	Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts „zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen“.
	Genehmigt

	26194
	Alle Anwendungsübersichten mit einem „Muss“ in SG14 Ansprechpartner, COM DE3148
	X (([939] [72]) ∨ ([940] [73])) ∧ [516]

[72] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist.
[73] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist.
[516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
	X (([939] [72]) ⊻ ([940] [73])) ∧ [516]

[72] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist.
[73] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist.
[516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
	Einbau des XODER Operator zur korrekten Abgrenzung der Bedingungen.
	Genehmigt

	26195
	Kapitel 3 Übersicht der Pakete in der QUOTES
	Bisheriger Inhalt
	Aktualisierter Inhalt
	Erweiterung der Pakete aufgrund der Nutzung in Anwendungsfällen. 
	Genehmigt

	26119
	Kapitel 4.1.2 Geräteübernahmeangebot, Angebot Geräteübernahme, 15001
	Bisheriger Inhalt
	Aktualisierter Inhalt
	Aufnahme der Informationen für den automatisierten GWA-Wechsel mit Geräteübernahme. Details siehe VDE FNN Hinweis "Prozessbeschreibung eines GWA-Wechsels im Rahmen eines MSB-Wechsels mit Geräteübernahme gemäß WiM Strom".

Zusätzlich: Anpassung an die korrekte Notation (Nutzung von Paketen) in einzelnen Segmenten mit mehreren Codes. 
	Genehmigt
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